# 接続許可情報

HULFT-HUB ManagerからHULFT-HUB Serverへのログインを、特定のHULFT-HUB Managerのみに限定する設定です。

接続許可情報の設定は、管理画面のサーバのシステム動作環境設定の［接続許可設定］で行います。［接続許可設定］では、ネットワークアドレスを登録してそのネットワークアドレスに存在するHULFT-HUB Managerからのログインを許可するかどうかを設定します。

【注意】 | 接続許可情報に何も設定されていない場合、特定のネットワークに存在するHULFT-HUB Managerからの接続を遮断することはありません。また、デフォルトでは接続許可設定には何も設定されていません。

## 項目一覧

<表>接続許可情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
A1 | 有効フラグ | 有効 *1 | *2 | 必須 |
A2 | ネットワークアドレス |  | 数字 *3 | 必須 | *4
A3 | 優先度 |  | 1～99 | 必須 |
A4 | 動作 | ACCEPT | *2 | 必須 |

*1： | チェックボックスをオン
*2： | 設定値は画面上の選択肢から選択
*3： | ネットワークアドレスとネットワークマスクを指定
*4： | ループバックアドレスは登録できません。登録しても設定が無視されます。

【凡例】 |
初期値 | 画面上で管理情報を新規作成した際に項目に設定されている値
指定 | 画面上で管理情報を更新する際の指定の要否

## 各項目の説明

(A1)有効フラグ

対象のネットワークアドレスに対する設定を有効にするかどうかを指定します。

(A2)ネットワークアドレス

設定の対象とするネットワークアドレスとネットマスクを指定します。

“ネットワークアドレス/ネットマスク”の形式で指定します。(記述例：192.168.10.0/24)

ネットワークアドレスは、32ビットをそれぞれ8ビットずつ4分割し、1つ1つの値を10進数で指定します。さらに4つの数値の境目をピリオド（.）で区切ってください。各値が3桁に満たない場合、前に0を付加しないでください。

(記述例：192.168.10.0)

ネットマスクは、IPアドレスのうち、ネットワークアドレスとして使用するビット数を、“1”から“32”の数字で指定します。

(記述例：IPアドレス=192.168.10.100のうち、「192.168.10」までをネットワークアドレスとして使用する場合、ネットマスクは、「24」となります)

(A3)優先度

設定を有効とした際の優先度を指定します。

設定値が小さい方がより優先して適用されます。

複数の設定が存在する場合、優先度の高い設定から優先して適用されます。

ネットワークアドレスが同一で、優先度が異なる設定を保存することはできません。

複数の設定が存在し、かつネットワークアドレスの全体または一部の範囲が重複する場合、重複している部分については優先度の高い設定が適用されます。

(A4)動作

対象のネットワークアドレスのHULFT-HUB Managerからのログインを許可するかどうかを指定します。

<表> 「動作」の設定値

画面上の 選択肢 | 説明
--- | ---
ACCEPT | 対象のネットワークアドレスに存在するHULFT-HUB Managerからのログインを許可します。
REJECT | 対象のネットワークアドレスに存在するHULFT-HUB Managerからのログインを拒否します。