# アクセス可能範囲

HULFT-HUBでは、HULFT-HUBユーザIDごとにネットワークのどの部分にアクセスできるか、どのような操作を許可するか指定できます。

<表>操作と実行権限の比較

操作 | administrator | 一般ユーザ
--- | --- | ---
アクセス可能範囲 | すべてのホスト | 所属する業務グループ内のホスト
ユーザの登録 | 可能 | 不可
業務グループの新規作成・削除 | 可能 | 不可
クライアントの追加・削除 | 可能 | 以下の条件を満たしていれば可能 administratorが、クライアントの追加・削除権限を与えていること アクセス可能範囲から参照できるクライアントであること
サーバの追加・削除 | 可能 | 可能 ただし、サーバ間接続権限がないと、追加したサーバの情報の参照や更新ができない
サーバ間の接続を設定する | すべてのサーバ間で可能 | 以下の条件を満たしていれば可能 administratorがサーバ間接続権限を与えていること（接続対象となる両方のサーバで権限が必要） 目的のサーバにログインできること 中継するサーバにログインできること
サーバへのログイン | すべてのサーバで可能 | administratorがユーザ登録したサーバで可能