# 配信管理情報

配信するファイルのファイル情報を登録します。

以下の画面から、参照･更新ができます。

- 転送情報画面
- 管理情報収集配布画面

また、以下の画面からインポート／エクスポートできます。

- 管理情報収集配布画面

【注意】 | HULFT-HUB Server Ver.3.9未満の場合、HULFT Ver.8.4以降でシステム動作環境設定の「高強度暗号強制モード」が“有効”のクライアントとの接続はサポートされないため、そのクライアントの管理情報を参照、更新、および新規登録することはできません。

## 項目一覧

1. 配信管理情報

<表>配信管理情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 転送 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
A1 | ファイルID |  | 英数字 | 必須 | 50バイト以内 | パネル外 | ○
A2 | 汎用機DSN |  | 英数字 | 必須 | 44バイト以内 *1 | 基本設定 | ○
A3 | ボリューム通番 |  | 英数字 | 任意 | 6バイト以内 | 基本設定 | ○
A4 | ワークボリューム通番 |  | 英数字 | 任意 | 6バイト以内 | 基本設定 | ○
A5 | 転送方法 | ワークファイル | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A6 | 転送タイプ | TEXT | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A7 | 圧縮方式 | 圧縮なし | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A8 | コード変換 | 配信側 | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A9 | 配信前ジョブID |  | 英数字 | 任意 | 50バイト以内 | 基本設定 | ○
A10 | 正常時ジョブID |  | 英数字 | 任意 | 50バイト以内 | 基本設定 | ○
A11 | 異常時ジョブID |  | 英数字 | 任意 | 50バイト以内 | 基本設定 | ○
A12 | M/ フォーマットID |  | 英数字 | 任意 | 50バイト以内 *3 | 基本設定 | ○
A13 | 連携DBID |  | 英数字 | 任意 | 3バイト *3 | 基本設定 | ○
A14 | 転送グループID | *4 | 英数字 | 必須 | 50バイト以内 | パネル外 | ○
A15 | コメント |  | 半角文字 *5 | 任意 | 60バイト以内 | パネル外 | ○
A16 | 装置台数 | 1 | 1～59 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A17 | 容量 | CYL | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A18 | 一次要求量 | 5 | 1～9999 | *6 |  | 拡張設定 | ○
A19 | 増分量 | 3 | 0～9999 | *6 |  | 拡張設定 | ○
A20 | UNIT |  | 英数字 | 任意 | 8バイト以内 | 拡張設定 | ○
A21 | 順序番号 |  | 1～9999 | 任意 |  | 拡張設定 | ○
A22 | 転送間隔 | 0 | 0～32768 | 必須 | 単位:10 ミリ秒 | 拡張設定 | ○
A23 | 転送ブロック長 | 0 | 0, 128～65520 | 必須 | 単位:バイト | 拡張設定 | ○
A24 | 転送ブロック数 | 0 | 0, 1～99 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A25 | 配信ファイルの扱い | 保存 | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A26 | 転送優先度 | 50 | 1～256 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A27 | EBCDICセット | 自動 | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A28 | 後続文字カット | カットしない | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A29 | シフトコードの扱い | *7 | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A30 | 暗号キー |  | *8 | *8 | *8 | 拡張設定 | ○
A31 | RDW付配信 | しない | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○

*1： | 指定できる長さは、機種により異なります。詳細は、クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。
*2： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択
*3： | 「転送タイプ」に“FORMAT”（F）または“MULTIFORMAT”(M）を選択した場合に設定可能
*4： | HULFT-HUB Managerから転送定義を登録した場合は自動設定
*5： | 英小文字は指定不可
*6： | 「容量」に“省略”（A）を選択した場合のみ任意
*7： | 当該クライアントの収容クライアント情報の「漢字コード種」によって初期値が異なります。
| •IBM漢字の場合： “カット”
| •UTF-8の場合： “付加する”
*8： | クライアントのシステム動作環境設定の「高強度暗号強制モード」の設定によって、「暗号キー」に指定可能な内容が異なります。
| • 「高強度暗号強制モード」が“無効” ： 8～20バイトの英数字（任意）
| • 「高強度暗号強制モード」が“有効” ： 64桁の16進文字列（0～9、A～F）（必須）

2. 配信管理情報以外の付加情報

転送定義を編集する各画面では、配信管理情報と共に下表に示す付加情報が表示されます。

<表>配信管理情報以外の付加情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 転送 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
B1 | ホスト名 |  | 英数字 | *1 |  | パネル外 | ―
B2 | ファイル表示名 *2 |  | 文字 | 任意 | 256バイト以内 | パネル外 | ○
B3 | 一括配布ID |  | 英数字 | *1 |  | ― | ○
B4 | 業務グループID |  | *2 | 必須 |  | ― | ○

*1： | 画面では参照のみ可能です。
*2： | 管理情報収集配布画面では「表示名」と表示されます。
*3： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択します。

【凡例】 |
初期値 | 画面上で管理情報を新規作成した際に項目に設定されている値
指定 | 画面上で管理情報を更新する際の指定の要否
転送 | 転送情報画面
配布 | 管理情報収集配布画面
○ | 項目あり

## 各項目の説明

配信管理情報で設定する各項目について、以下に説明します。

選択肢から設定値を選ぶ項目については、画面上に表示される選択肢と、管理情報収集配布で使用するCSVファイルに記載する値を併記しています。

1. 配信管理情報

(A1)ファイルID

配信するファイルを認識するためのID

【注意】 | クライアントがHULFT Ver.8.4以降の場合、「ファイルID」に“_INSTANT_TRANSFER_”を設定できません。“_INSTANT_TRANSFER_”は簡易転送専用のファイルIDです。

(A2)汎用機DSN

Mainframe上に格納されている配信するファイルのデータセット名

Mainframeのデータセット名の命名規約に従って指定します。

区分編成ファイルを指定する場合、メンバ名はかっこ付きで指定します。

世代管理ファイルを指定する場合、相対世代番号は、かっこ付きで指定します。

ファイル名は、シングルクォーテーション(')で囲まないでください。

【注意】 | 指定できるデータセットの種類が機種により多少異なります。クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。

(A3)ボリューム通番

配信ファイルが格納されているボリューム通番

Mainframeのボリューム通番の命名規約に従って指定します。

ボリューム通番を省略すると、ファイルがカタログされているとみなされます。

【注意】 | データセットの種類や機種により指定方法が多少異なります。クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。

(A4)ワークボリューム通番

配信ワークファイルのボリューム通番

Mainframeのボリューム通番の命名規約に従って指定します。

省略するとシステム動作環境設定の「ワークボリュームモード(WORKVOLMODE)」によりワークファイルが作成される場所が異なります。「ワークボリュームモード」については、クライアントの「アドミニストレーション・マニュアル」を参照してください。

【注意】 | Mainframe版HULFTのシステム動作環境は、HULFT-HUB Managerから参照、更新できません。クライアント側で設定内容を確認してください。

(A5)転送方法

配信ファイルを配信するときの転送方法

<表>「転送方法」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
直接 | D | ワークファイルを作成しないで配信ファイルを直接転送
ワークファイル | W | 配信ファイルからワークファイルを作成し転送

(A6)転送タイプ

配信するファイルの転送データ形式

<表> 「転送タイプ」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
FORMAT | F | フォーマットデータ
BINARY | B | バイナリデータ
TEXT | T | テキストデータ
MULTIFORMAT | M | マルチフォーマットデータ

(A7)圧縮方式

ファイルを転送するときの圧縮方式

<表> 「圧縮方式」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
圧縮なし | N | 圧縮しない
横圧縮 | 1 | レコード内圧縮
縦横圧縮 | 2 | レコード間圧縮

(A8)コード変換

配信するファイルのコード変換先

<表> 「コード変換」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
配信側 | S | 配信側変換
集信側 | R | 集信側変換
無変換 | N | 無変換

(A9)配信前ジョブID

配信を行う前に起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報を参照してください。

省略するとジョブ起動はされません。

(A10)正常時ジョブID

ファイルの配信が正常終了したときに起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報を参照してください。

省略するとジョブ起動はされません。

(A11)異常時ジョブID

ファイルの配信が異常終了したときに起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報を参照してください。

省略するとジョブ起動はされません。

(A12)M/フォーマットID

配信するファイルのフォーマット、またはマルチフォーマットが登録されているID

フォーマットIDの詳細はフォーマット情報を参照してください。

マルチフォーマットIDの詳細はマルチフォーマット情報を参照してください。

「転送タイプ」が“FORMAT”（F）の場合はフォーマットID、「転送タイプ」が“MULTIFORMAT”（M）の場合はマルチフォーマットIDが必須です。

(A13)連携DBID

配信されたデータの集信側での連携

•CSV： | 集信側で集信ファイルをCSV変換する

集信側（UNIX、Linux、Nonstop、およびWindows）で集信ファイルをCSV形式受信する場合、“CSV”を指定します。

省略するとCSV形式受信はされません。

連携する場合は、「転送タイプ」に“FORMAT”（F）または“MULTIFORMAT”（M）を選択してください。

(A14)転送グループID

配信するファイルの配信先が登録されているID

転送グループIDの詳細は転送グループ情報を参照してください。

【注意】 | HULFT-HUB Managerの転送情報画面から登録する転送定義では、クライアント側に登録されている転送グループのうち、転送マップで選択した集信側ホストを含む転送グループIDが初期値として自動的に選択されます。該当する転送グループIDがない場合は、“HB”で始まる8文字の転送グループIDが自動的に設定されます。

(A15)コメント

配信するファイルに対するコメント

(A16)装置台数

配信ワークファイルのマルチボリューム装置台数

“2”以上を指定する場合は、「ワークボリューム通番」を指定できません。

(A17)容量

配信ワークファイルのスペース単位

<表> 「容量」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
CYL | C （省略時の値） | シリンダ
TRK | T | トラック
省略 | A | 省略（自動計算）

“省略”（A）を選択した場合、配信ワークファイルの容量、一次要求量、増分量は、配信ファイルの容量から自動計算されます。

容量の自動計算は、配信ファイルの属性を元に行っているため、配信ファイルがトラック、シリンダ以外で作成されている場合、またはVSAMファイルの場合、自動計算できません。

また、下記条件の場合、ワークファイル作成時に、容量不足になる可能性がありますので注意してください。

- 区分編成ファイルの場合

  区分編成全体サイズを元にワークファイルの容量を計算しています。

- 配信ファイルとワークファイルの装置タイプが異なる場合

  配信ファイルの割り振り量から計算しています。

(A18)一次要求量

配信ワークファイルの一次要求量

「容量」に“CYL”（C）または“TRK”（T）を選択した場合、必ず指定してください。

(A19)増分量

配信ワークファイルの増分量

「容量」に“CYL”（C）または“TRK”（T）を選択した場合、必ず指定してください。

(A20)UNIT

配信ファイルが格納されているUNIT名

UNIT名が省略された場合、システム動作環境設定の「配信・集信ファイルのユニットグループ名(INIT-UNIT)」で指定したUNIT名になります。

また、「ボリューム通番」の指定を省略すると、UNIT名はカタログ簿から取得し、指定したUNIT名および、システム動作環境設定の「配信・集信ファイルのユニットグループ名(INIT-UNIT)」は無視されます。

【注意】 | Mainframe版HULFTのシステム動作環境は、HULFT-HUB Managerから参照、更新できません。クライアント側で設定内容を確認してください。

(A21)順序番号

配信ファイルが格納されているテープ装置ボリューム上の順序番号

順序番号を省略してMT配信を行った場合、順序番号1のデータを配信します。

(A22)転送間隔

1ブロック(転送ブロック長)の転送後から、次の1ブロックを転送するまでの間隔

ネットワークを占有することなくファイル転送を行うことができます（間欠転送）。

(A23)転送ブロック長

1ブロックを転送するときの長さ

「転送ブロック長」と「転送ブロック数」を乗じた値が“65520”を超える値は設定できません。

(A24)転送ブロック数

一度に転送するブロック数

「転送ブロック長」と「転送ブロック数」を乗じた値が“65520”を超える値は設定できません。

(A25)配信ファイルの扱い

配信ファイルの配信中の排他制御と、正常終了したときの処置

<表> 「配信ファイルの扱い」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
保存 | K | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行わず、正常終了後ファイルを保存
クリア | C | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行い、正常終了後0バイトファイルになる
削除 | D | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行い、正常終了後ファイルを削除
ロック | L | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行い、正常終了後ファイルを保存

<表>配信ファイルの扱いと転送方法の関係

| ダイレクト転送 | ワークファイル転送
--- | --- | ---
配信中 | 完了後 | 備考 | *1 | ワークファイル | 配信中 | 完了後 | 備考
作成中 | 作成後
配 信 フ ァ イ ル の 扱 い | 保存 | ロックしない | 保存する (削除しない) |  | ― | ロックしない | ― | ロックしない | 保存する (削除しない) |
クリア | ロックする | 0バイトファイル にする | *2 | B | ロックする | 0バイトファイル にする | ― | ― | *2
A | ロックする | ― | ロックする | 0バイト ファイル にする
削除 | ロックする | 削除する | *3 | B | ロックする | 削除する | ― | ― | *3
A | ロックする | ― | ロックする | 削除する
ロック | ロックする | 保存する (削除しない) |  | ― | ロックする | ― | ロックする | 保存する (削除しない) |

*1： | システム動作環境設定の「配信後クリアの扱い(CLEARMODE)」の指定内容
| B ：配信ワークファイル作成後に配信ファイルをクリアまたは削除
| A ：配信処理が正常終了した後に配信ファイルをクリアまたは削除
*2： | 正常時ジョブIDを指定している場合、ジョブ起動前にファイルを0バイトファイルにします。
*3： | 正常時ジョブIDを指定している場合、ジョブ起動前にファイルを削除します。

ワークファイル転送の場合に“クリア”（C）または“削除”（D）を選択すると、システム動作環境設定の「配信後クリアの扱い」により動作が異なります。「配信後クリアの扱い」を“B”にした場合、配信処理の正常、異常を問わず、配信ワークファイル作成後に配信ファイルを削除または全レコード削除します。「配信後クリアの扱い」を“A”にした場合、配信処理が正常終了した後に、配信ファイルを削除または全レコード削除します。

「配信ファイルの扱い」を“保存”（K）以外に設定すると、配信側HULFTからすべての転送先へ配信を行う同報配信(クライアント側の同報配信機能)は、行えません。

ただし、ワークファイル転送で、「配信後クリアの扱い」を“B”、「配信ファイルの扱い」を“クリア”（C）または“削除”（D）に設定した場合は、HULFT-HUB Serverを経由しない(Peer to Peerでの)同報配信が可能です。

【注意】 |
• | 配信ファイルがVSAM・区分編成の場合、“クリア”（C）または“削除”（D）は指定できません。
• | ワークファイル転送時の配信側変換の場合、EBCDIC-EBCDICコード変換はできません。
• | Mainframe版HULFTのシステム動作環境は、HULFT-HUB Managerから参照、更新できません。クライアント側で設定内容を確認してください。

(A26)転送優先度

ファイルを転送するときの待ち行列での優先度

優先度は、小さい数字ほど高くなります。

待ち行列が複数ある場合、先に配信を開始したい転送処理の優先度の値を低くすることで、先に配信処理が開始されます。

管理情報収集配布用のCSVファイルで指定を省略した場合、“50”が設定されます。

(A27)EBCDICセット

1バイトコードを変換するときに使用するEBCDICコード体系

<表> 「EBCDICセット」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
自動 | 0 （省略時の値） | 自動設定
カナ文字 | A | EBCDICカナ文字
英小文字 | B | EBCDIC英小文字
ASCII | C | EBCDIC ASCII
ASPEN | D | EBCDIC ASPEN
IBM英小文字 | E | IBM英小文字
IBM英小文字拡張 | F | IBM英小文字拡張
NECカナ文字 | G | NECカナ文字
IBMカナ文字拡張 | H | IBMカナ文字拡張
ユーザテーブル1 | V | ユーザテーブル1
ユーザテーブル2 | W | ユーザテーブル2
ユーザテーブル3 | X | ユーザテーブル3

(A28)後続文字カット

配信するファイルの後ろスペースまたはNULL(X'00')の扱い

<表> 後続文字カット」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
ヌルカット | 0 | 後続のNULLをカットする
スペースカット | S | 後続のスペースをカットする
両方カット | A | 後続のスペースとNULLをカットする
カットしない | N | 後続のスペースとNULLをカットしない

転送タイプに“BINARY”（B)、“FORMAT”（F）、または“MULTIFORMAT”（M）を選択した場合、 “カットしない”（N）のみ選択できます。

(A29)シフトコードの扱い

当該クライアントの収容クライアント情報の「漢字コード種」によって設定できる値が変わります。

「漢字コード種」が“IBM漢字”または“JEF”の場合

シフトコードのないコードセットへのコード変換を行うときのシフトコードの扱い

<表> 「漢字コード種」が“IBM漢字”の場合の「シフトコードの扱い」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
カット | C | シフトコードを削除しデータを詰めた形に変換
スペース | S | シフトコードをスペースに変換

「漢字コード種」が“UTF-8”の場合

シフトコードのあるコードセットへのコード変換を行うときのシフトコードの扱い

<表> 「漢字コード種」が“UTF-8”の場合の「シフトコードの扱い」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
付加する | Y | シフトコードを付加する
付加しない | N | シフトコードを付加しない

(A30)暗号キー

データを暗号化するキー

配信するファイルにセキュリティをかけます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

(A31)RDW付配信

データ配信時、可変長レコードにレコード長領域(RDW)を付加するかどうかの設定

<表> 「RDW付配信」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
する | Y | RDWを付加して配信する
しない | N | RDWを付加せずに配信する

【注意】 | 「転送タイプ」が“BINARY”（B）以外では、本項目を指定できません。

2. 配信管理情報以外の付加情報

転送定義を編集する各画面で、配信管理情報と共に表示される付加情報です。各項目は、HULFT-HUB Managerの画面から参照や更新ができます。

【注意】 | これらの付加情報は、クライアント（HULFT）側の管理画面からは参照できません。

(B1)ホスト名

この配信管理情報が登録されるクライアントのホスト名

【備考】 | 転送情報画面でのみ表示されます(変更不可)。

(B2)ファイル表示名

配信するファイルに対する表示名

HULFT-HUB Managerの画面上に表示される各ファイルIDをわかりやすく識別できるよう、配信管理情報内でユニークな名称を付与することを推奨します。

【備考】 | 管理情報収集配布画面では「表示名」と表示されます。

(B3)一括配布ID

この配信管理情報が配布データとして登録されている一括配布情報のID

【備考】 | 管理情報収集配布画面で表示されます（変更不可）。

(B4)業務グループID

この配信管理情報を使用する業務グループID

【備考】 | 管理情報収集配布画面で表示されます。

## 設定時の注意点

1. メッセージの置換

以下の項目に“&MSG0”～“&MSG5”または“&MSGL0”～“&MSGL1”を指定することにより、配信要求時に指定したメッセージや集信側で送信要求時に指定されたメッセージに置換します(メッセージ送信機能)。

•汎用機DSN

•ボリューム通番

•ワークボリューム通番

•配信前ジョブID

•正常時ジョブID

•フォーマットID

•マルチフォーマットID

•UNIT

•転送グループID

【注意】 |
• | 転送グループIDは、管理情報収集配布画面からのみ編集できます。転送情報画面ではHULFT-HUB Managerで自動的に設定されたIDか既存の転送グループIDしか選択できませんので、メッセージの置換はできません。
• | メッセージ送信機能は、配信側、集信側双方のクライアントのバージョンが Ver.6以降の場合に使用できます。詳細については、クライアントの「アドミニストレーションマニュアル」を参照してください。
• | 相手ホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。 詳細は、「アドミニストレーションマニュアル」を参照してください。
• | 環境変数の1文字目として“&”の代わりに“$”を使用することもできます。ただし、“$”は16進コードで0xE0です。

2. 転送ブロック長と転送ブロック数

「転送ブロック長」と「転送ブロック数」に“0”を設定すると、HULFTシステムが転送単位（転送ブロック長×転送ブロック数）のサイズを自動的に設定します。

ただし、「転送ブロック長」と「転送ブロック数」のどちらか一方のみに“0”を指定した場合はエラーとなります。

詳細は、クライアントの「アドミニストレーションマニュアル」を参照してください。

3. コード変換

- HULFT Ver.8.4以降には「コード変換の自動切り替え」機能があります。この機能により、配信側クライアントと集信側クライアントがともにVer.8.4以降のときは、コード変換エラーを回避するために「コード変換」の設定とは異なるホストでコード変換を行う場合があります。詳細は、クライアントの「コード変換マニュアル」の配信側変換と集信側変換に関する説明を参照してください。

  ただし、HULFT-HUB Server Ver.3.8を経由する転送では、コード変換の自動切り替えは機能しません。

- 配信側クライアント（Mainframe）の収容クライアント情報の「漢字コード種」が“UTF-8”の場合、配信側変換ができないので、「コード変換」には“集信側”（R）を指定してください。

  ただし、以下のすべての条件を満たす場合、「コード変換」に“配信側”（S）を指定してもエラーにならず、自動的に無変換に切り替えて転送します。

  - 配信側クライアントと集信側クライアントがどちらもHULFT for zOS Ver.8.4以降で、収容クライアント情報の「漢字コード種」がどちらも“UTF-8”
  - HULFT-HUB Serverを経由しない転送

4. EBCDICセットの自動設定

「EBCDICセット」に“自動”（0）を指定した場合に、実際に使用されるEBCDICのコードセットは、配信側クライアントと集信側クライアントそれぞれの収容クライアント情報の「漢字コード種」の組み合わせによって、以下のように設定されます。

<表>「EBCDICセット」が“自動”（0）の場合に設定される値

配信側クライアントの「漢字コード種」 | 集信側クライアントの「漢字コード種」 | 使用されるEBCDICの値
--- | --- | ---
IBM漢字 | 任意 | IBM英小文字拡張（F）
UTF-8　*1 | UTF-8 | カナ文字（A)
SHIFT-JIS | カナ文字（A)
EUC-JP | カナ文字（A)
GB18030 | カナ文字（A)
IBM漢字 | IBM英小文字拡張（F）
JEF | カナ文字（A)
KEIS | ASPEN（D）
NEC漢字 | NECカナ文字（G）
IBM簡体字 | 中国語簡体字拡張（I）

*1： | 配信側クライアント（Mainframe）の収容クライアント情報の「漢字コード種」が“UTF-8”の場合、集信側変換となるため、設定された値は使用されません。