# 詳細ホスト情報

配信側のホストまたは集信側のホストの詳細情報を登録します。

HULFT-HUB Managerでは、転送定義を追加する際、HULFT-HUBシステム内（管理画面の構成図に存在するクライアント）の収容クライアント情報から自動的に詳細ホスト情報を生成し、登録します。

以下の画面から、参照･更新ができます。

- 詳細ホスト情報登録／更新画面
- 管理情報収集配布画面

また、以下の画面からインポート／エクスポートできます。

- 管理情報収集配布画面

【注意】 | HULFT-HUB Server Ver.3.9未満の場合、HULFT Ver.8.4以降でシステム動作環境設定の「高強度暗号強制モード」が“有効”のクライアントとの接続はサポートされないため、そのクライアントの管理情報を参照、更新、および新規登録することはできません。

## 項目一覧

1. 基本設定

<表>詳細ホスト情報項目一覧(基本設定)

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 更新 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
A1 | ホスト名 |  | 英数字と 一部の記号 *4 | 必須 | 50バイト以内 *1 | ○ | ○
A2 | ホスト種 | Mainframe | *2 | 必須 |  | ○ | ○
A3 | 転送コードセット | JEF | *2 | 必須 |  | ○ | ○
A4 | 日本語規格 | 83JIS | *2 | 必須 |  | ○ | ○
A5 | 集信ポートNo. | 30000 | 1～65535 | 必須 |  | ○ | ○
A6 | 要求受付ポートNo. | 31000 | 1～65535 | 必須 |  | ○ | ○
A7 | 接続形態 | LAN | *2 | 必須 |  | ○ | ○
A8 | ホスト別配信多重度 | 0 | 0～100 | 任意 |  | ○ | ○
A9 | HULFT7通信モード | 無効 | *2 | 必須 |  | ○ | ○
A10 | コメント |  | 半角文字 *3 | 任意 | 60バイト以内 | ○ | ○

*1： | 指定できる長さは、機種により異なります。詳細は、クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。
*2： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択
*3： | 英小文字は指定不可
*4： | 「-（ハイフン）」「.（ピリオド）」のみ指定可能です。ただし、HULFT-HUB Serverを経由する転送定義を登録した際、ホストの識別のため「_（アンダーバー）」を使用して自動設定されます。構成ホストのホスト名の詳細については、「HULFT-HUB マニュアル」を参照してください。

2. インターネット

<表>詳細ホスト情報項目一覧(インターネット)

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 更新 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
B1 | PROXYサーバ名 |  | 英数字と 一部の記号 *1 | 任意 | 50バイト以内 | ○ | ○
B2 | PROXYポートNo. |  | 1～65535 | 任意 |  | ○ | ○

*1： | 「-（ハイフン）」「.（ピリオド）」のみ指定可能

3. セキュリティ

<表>詳細ホスト管理情報項目一覧(セキュリティ)

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 更新 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
C1 | 送信要求・再送要求受付許可 | する | *1 | 必須 |  | ○ | ○
C2 | 集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | する | *1 | 必須 |  | ○ | ○
C3 | ジョブ実行結果通知受付許可 | する | *1 | 必須 |  | ○ | ○
C4 | リモートジョブ実行受付許可 | する | *1 | 必須 |  | ○ | ○
C5 | 簡易転送受付許可 | しない | *1 | 必須 | *2 | ○ | ○
C6 | ユーザの通知 | 通知しない | *1 | 必須 |  | ○ | ○

*1： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択
*2： | クライアントがVer.8.4以降の場合に指定可能

4. 詳細ホスト情報以外の付加情報

詳細ホスト情報を編集する各画面では、詳細ホスト情報と共に以下の付加情報が表示されます。

<表>詳細ホスト情報以外の付加情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 更新 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
D1 | 表示名 |  | 文字 | 任意 | 256バイト以内 | ○ | ○
D2 | 一括配布ID |  | 英数字 | *1 |  | ― | ○

*1： | 画面では参照のみ

【凡例】 |
初期値 | 画面上で管理情報を新規作成した際に項目に設定されている値
指定 | 画面上で管理情報を更新する際の指定の要否
更新 | 詳細ホスト情報登録／更新画面
配布 | 管理情報収集配布画面
○ | 項目あり

## 各項目の説明

詳細ホスト情報で設定する各項目について、以下に説明します。

選択肢から設定値を選ぶ項目については、画面上に表示される選択肢と、管理情報収集配布で使用するCSVファイルに記載する値を併記しています。

1. 基本設定

ファイル転送の相手ホストの基本的な設定情報です。

(A1)ホスト名

配信側または集信側のホスト名

配信する場合、このホスト名と転送グループ情報のホスト名が関連づけされます。

集信する場合、このホスト名と配信側の自ホスト名が関連づけされます。

HULFT-HUB Server経由のファイル転送を行うホストの場合、ホスト名は44バイト以内で指定してください。

【注意】 | ホスト名は英数字のみで設定してください。下位バージョンとの互換性のため一部の記号を用いることができますが、その場合の動作保証は行っておりません。

(A2)ホスト種

上記ホスト名のホスト種

<表> 「ホスト種」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
Mainframe | H | 汎用機
UNIX | U | UNIX/Linux/Nonstop
WindowsNT | N | WindowsNT系OS
Windows | W | Windows9x系OS
AS/400 | A | IBMi
FujitsuK | K | 富士通Kシリーズ

(A3)転送コードセット

上記ホスト名の配信ファイルと集信ファイルで使用するコードセット

<表> 「転送コードセット」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
SHIFT-JIS | S | SHIFT-JIS
JEF | J | JEF
EUC-JP | E | EUC-JP
IBM漢字 | I | IBM漢字
KEIS | K | KEIS
NEC | N | NEC漢字
UTF-8 | 8 | UTF-8
GB18030 | G | GB18030
IBM簡体字 | C | IBM簡体字

【注意】 | 上記ホストのホスト種、バージョンによって選択できる漢字コード種が異なります。

(A4)日本語規格

上記転送コードセットのJIS年度

<表> 「日本語規格」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
78JIS | 78 | 78 JIS
83JIS | 83 （省略時の値） | 83 JIS（90年度JISにも対応）

(A5)集信ポートNo.

HULFTの集信ポート番号

管理情報収集配布用のCSVファイルで指定を省略した場合、“30000”が設定されます。

(A6)要求受付ポートNo.

HULFTの要求受付ポート番号

(A7)接続形態

上記ホストの接続形態

<表> 「接続形態」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
LAN | L （省略時の値） | LAN接続

(A8)ホスト別配信多重度

相手ホストへの配信多重度

“0”を設定した場合、ホスト別配信多重度の制御は行いません。

省略すると“0”が設定されます。

「ホスト別配信多重度」には、システム動作環境設定の「配信起動タスク数」以下の値を設定するようにしてください。

【注意】 | Mainframe版HULFTのシステム動作環境は、HULFT-HUB Managerから参照、更新できません。クライアント側で設定内容を確認してください。

(A9)HULFT7通信モード

上記ホストとの通信方法

<表> 「HULFT7通信モード」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
無効 | N | まずHULFT8の通信方法で接続し、相手ホストが下位バージョンだった場合はHULFT7の通信方法に切り替える
有効 | Y | 最初からHULFT7の通信方法で接続する

(A10)コメント

ホストに対するコメント

2. インターネット

HULFT-HUBでは、HULFT-HUB Serverを経由するファイル転送をするために必要な情報です。

(B1)PROXYサーバ名

集配信を中継するHULFT-HUB Serverのうち、クライアントへの経路が最も近いHULFT-HUB Server(管理元サーバ)のホスト名

【注意】 | クライアントがMSPおよびXSPの場合、同じホスト名をクライアントのTISPに登録する必要があります。

【備考】 | 管理元サーバのホスト名は、転送情報画面から転送定義を登録する場合、経路設定により、自動的に設定されます。

(B2)PROXYポートNo.

集配信を中継するHULFT-HUB Serverのうち、クライアントへの経路が最も近いHULFT-HUB Server（管理元サーバ）のポート番号

【備考】 | 管理元サーバのポート番号は、転送情報画面から転送定義を登録する場合、経路設定により、自動的に設定されます。

3. セキュリティ

(C1)送信要求・再送要求受付許可

送信要求(SEND)および再送要求(RESEND)のサービス受付可否

<表> 「送信要求・再送要求受付許可」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
する | Y （省略時の値） | サービスの受付を許可する
しない | N | サービスの受付を拒否する

(C2)集信後ジョブ結果参照要求受付許可

集信後ジョブ結果参照要求(HULJOB)のサービス受付可否

<表> 「集信後ジョブ結果参照要求受付許可」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
する | Y （省略時の値） | サービスの受付を許可する
しない | N | サービスの受付を拒否する

(C3)ジョブ実行結果通知受付許可

ジョブ実行結果通知(HULSNDRC)のサービス受付可否

<表> 「ジョブ実行結果通知受付許可」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
する | Y （省略時の値） | サービスの受付を許可する
しない | N | サービスの受付を拒否する

(C4)リモートジョブ実行受付許可

リモートジョブ実行(HULRJOB)のサービス受付可否

<表> 「リモートジョブ実行受付許可」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
する | Y （省略時の値） | サービスの受付を許可する
しない | N | サービスの受付を拒否する

(C5)簡易転送受付許可

簡易転送の受付可否

<表> 「簡易転送受付許可」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
する | Y | 簡易転送の受付を許可する
しない | N （省略時の値） | 簡易転送の受付を許可しない

【注意】 | この項目は、クライアントがVer.8.4以降の場合に指定可能です。

(C6)ユーザの通知

ユーザID(OS)およびユーザID(管理画面)の接続先ホストへの通知の有無

<表> 「ユーザの通知」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
通知する | Y | ユーザを通知する
通知しない | N （省略時の値） | ユーザを通知しない

4. 詳細ホスト情報以外の付加情報

詳細ホスト情報を編集する各画面で、詳細ホスト情報と共に表示される付加情報です。HULFT-HUB Managerの画面から参照や更新ができます。

【注意】 | これらの付加情報は、クライアント(HULFT)側の管理画面からは参照できません。

(D1)表示名

ホストに対する表示名

(D2)一括配布ID

この詳細ホスト情報が配布データとして登録されている一括配布情報のID(変更不可)

## 設定時の注意点

1. HULFT-HUB Server経由の転送で使用するホスト名

- 収容クライアント情報の「通知ホスト名」が省略されている場合

  HULFT-HUB Server経由の転送で使用される詳細ホスト情報のホスト名は、HULFT-HUB Serverのシステム動作環境設定「HUB経由転送における通知ホスト名」の設定によって変わります。

  HUB経由転送における通知ホスト名 | 詳細ホスト情報のホスト名
  --- | ---
  ポート番号付きの形式 | ホスト名_集信ポートNo.
  管理対象のみポート番号付きの形式
  ポート番号無しの形式 | ホスト名

  HULFT-HUB Managerから以下の操作により登録された詳細ホスト情報が対象です。

  •経路一括変更機能を使用して、HULFT-HUB Server経由の転送に切り替えたとき
  •「HUB転送に切り替える」を指定したクライアント登録を行ったとき
  •HULFT-HUB Server経由の転送定義を作成したとき

- 収容クライアント情報の「通知ホスト名」が設定されている場合

  HULFT-HUB Server経由のすべての転送で使用される詳細ホスト情報のホスト名は、「通知ホスト名」で設定した名前になります。