# 疎通テストについて

疎通テストでは、HUBシステムのインストールが正常に終了したかどうかを確認するために、簡単なループバックテストを行います。

クラスタ対応版の場合は、運用系ノードで確認してください。

疎通テストで使用するネットワーク構成と、テストの流れを以下に示します。

疎通テストでは、マネージャを「HUBMGR」、サーバを「HUBSVR」、クライアントを「HUBCLT」というホスト名で呼びます。

図3.1 テストの流れ

疎通テストで使用する設定値は、以下のとおりです。これらは、ご利用の環境に合わせて変更してください。

表3.1 疎通テストで使用するサーバとクライアントの設定値

ホスト名 | 項目 | 値 | 備考
HUBSVR | サーバ設定 | ホスト名 | HUBSVR | 環境に合わせて変更
ポート番号 | 40000
IPアドレス | （省略）
接続手段 | ホスト名を使用して接続
表示名 | 東京本社サーバ
ログイン | ユーザID | administrator |
パスワード | *********** |
HUBCLT | クライアント登録 | ホスト名 | HUBCLT | 環境に合わせて変更
サービス名 | （省略）
表示名 | （省略）
製品種別 | HULFT8
JIS年度 | 83年度
ホスト種 | Windows
漢字コード種 | SHIFT-JIS
集信ポートNO. | 30000
要求受付ポートNO. | 31000
配信管理情報 | ファイルID | LOOPTEST |
ファイル名 | C:\data\send | 環境に合わせて変更
転送タイプ | TEXT |
圧縮方式 | 圧縮なし |
コード変換 | 配信側 |
集信管理情報 | ファイルID | LOOPTEST |
ファイル名 | C:\data\recv | 環境に合わせて変更
集信形態 | 単一集信 |
登録モード | 置き換え |
世代管理 | しない |
異常時の処置 | 削除 |