# 履歴を確認する

正常に転送できたかどうかを確認するには、以下の方法があります。ここでは、転送モニタを使って転送履歴を確認します。クライアントの配信状況・集信状況・要求状態の確認方法については、HULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

転送モニタ

  HULFT-HUB Serverが中継／同報を行ったすべての転送履歴を一覧できます。

配信状況

  特定の収容クライアントの配信状況を一覧できます。

集信状況

  特定の収容クライアントの集信状況を一覧できます。

要求状態

  特定の収容クライアントの要求状態を一覧できます。配信・集信に限らず、すべての要求を一覧できます。

= 備考 =

本章ではサーバがHULFT-HUB Server-ENTの場合を例に説明しています。サーバがHULFT-HUB Server-Lの場合は直接転送の経路しか設定できませんので、クライアントの状況を確認してください。

## 転送モニタを開く

管理画面でHUBSVRを選択し、状況照会メニューの転送モニタをクリックしてください。

図3.29 転送モニタ画面を開く

## 転送モニタ画面

転送ステータスが“転送完了”であることを確認してください。転送ステータスが“転送異常”の場合は転送エラーです。

図3.30 転送モニタ画面

転送モニタ画面では、ファイルID、転送元、転送先、開始日時、転送形態、ステータスを指定して履歴を絞り込むことができます。

## 転送モニタ詳細画面

転送モニタ画面で履歴をダブルクリックすると、転送モニタ詳細画面が表示されます。

転送タイプやコード変換など、転送に関する詳細な情報を参照することができます。

エラー発生時にはエラー内容が表示されます。また、HUBCLTアイコンを右クリックすると、コンテキストメニューからクライアント側の配信履歴一覧画面・集信履歴一覧画面を開くことができます。履歴一覧画面からはより詳細なエラー内容および対処方法を参照することが可能です。

詳細についてはHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

図3.31 転送モニタ詳細画面