# クライアントを登録する

HUBCLTをサーバに登録します。HULFT-HUBシステムでは、サーバに登録されたクライアントを「収容クライアント」と呼びます。

## クライアントを挿入する

管理元となるHUBSVRのアイコンをクリックし、挿入メニューのクライアント新規をクリックしてください。

図3.8 クライアントの挿入

クライアント登録（新規登録）ダイアログが表示されます。

各項目を入力して、登録ボタンをクリックします。

図3.9 クライアント登録（新規登録）ダイアログ

= 備考 =

すでに他の収容クライアントが登録されている場合、挿入メニューのクライアント選択をクリックすると、それらの収容クライアントの詳細ホスト情報に登録されているクライアントを一括して登録できます。詳細は、HULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

## 構成図を確認する

構成図でHUBSVRとHUBCLTが線で結ばれて表示されることを確認してください。

管理元サーバと収容クライアントを結ぶ線を「関係線」と呼びます。

図3.10 クライアント登録後の構成図