# クラスタにかかわる用語集

・運用系(サーバ/ノード)

  HAクラスタ・フェイルオーバクラスタ環境で通常稼動時に処理を行うサーバ。主系、アクティブ(サーバ)などともいう。

・オフライン

  サービスが休止している状態。

・オンライン

  サービスが起動している状態。

・仮想IPアドレス

  ユーザがノードの切り替えを意識せずに処理を行えるように、クラスタソフトウェアが割り当てるIPアドレス。通常は機能（例：データベース、WWW）ごとに固有のIPアドレスが割り振られる。フローティングIPアドレス、リロケータブルIPアドレス、またはパッケージ専用IPアドレスなどともいう。

・仮想ホスト名

  仮想IPアドレスに関連付けられたホスト名。パッケージ名ともいう。

・片方向スタンバイ構成

  処理が1つであり、待機系では処理が動作しないスタンバイ構成形態。Active-Standby構成ともいう。

・共有ディスク

  複数のノードから読み書きが可能なディスク。

・クラスタソフトウェア

  クラスタリングを制御するソフトウェア。ディスクやネットワークなどのリソースやソフトウェアの監視を行い、異常を感知した場合にはフェイルオーバを行う。

・クラスタリング

  独立して動作するコンピュータをあたかも1台のマシンとして動作させる技術。

・双方向スタンバイ構成

  処理が2つ以上で、それぞれのサーバが運用系かつ待機系である形態。Active-Active構成ともいう。

・待機系(サーバ/ノード)

  HAクラスタ・フェイルオーバクラスタ環境で、運用系に障害が発生した場合に稼動するサーバ。代替系、予備系、スタンバイ(サーバ)などともいう。

・ノード

  クラスタを構成する個々のサーバ。

・ハートビート

  互いのノードの生存を確認するために、ノード間で一定間隔ごとにやり取りされる信号。

・フェイルオーバ

  障害が発生した場合に運用系サーバから待機系サーバに処理を引き継ぐ機能。

・フェイルバック

  フェイルオーバ発生後、通常時の運用系サーバが復旧し、元の運用形態に処理を戻す機能。フェイルオーバの反義語。

・ミラーリング

  サーバのローカルディスク同士が常に同じデータを持つようにする方式。