# クラスタ構成システムと相手マシンとの接続について

HULFT-HUB ManagerやHULFT-HUB Serverが管理するクライアントおよび隣接するHULFT-HUB Server等、HULFT-HUBシステム上でHULFT-HUB Serverと通信するマシンは、ホスト名を指定してHULFT-HUB Serverに接続します。HULFT-HUB Serverと接続するマシンのhostsファイルやDNSに、仮想IPアドレスと関連付けられたHULFT-HUB Serverのホスト名を登録してください。

フェイルオーバが発生した場合でも、運用系・待機系のノードを意識せず、同一のIPアドレス（仮想IPアドレス）、ホスト名（仮想ホスト名）でHULFT-HUB Serverにアクセスできます。

<設定例>

  （HULFT-HUB Server）

  ・自ホスト名（仮想IPアドレス） | ：uxcluster(172.16.10.10)
  ・運用系サーバノード名（実IPアドレス） | ：uxcluster1(172.16.10.11)
  ・待機系サーバノード名（実IPアドレス） | ：uxcluster2(172.16.10.12)

  （相手側のhostsファイル）

      172.16.10.10  uxcluster

図3.2 ホスト名とIPアドレスの構成例

注意

相手ホスト側の履歴やトレースログなどに実IPアドレスやノード名が表示されることがありますが、これによりHULFT-HUB Serverが異常な動作をすることはありません。この現象の回避方法については、「クラスタ環境のHULFT-HUB Serverへの接続時の留意点」を参照してください。