# 通信エラー

表C.2 通信エラー時に困ったときの対応策

症状 | 点検・対応
--- | ---
配信側クライアントからHULFT-HUB Serverへの通信でソケットエラーが発生する | HULFT-HUB Managerの転送情報画面で、該当ファイルIDの転送経路が正しく設定されていない可能性があります。 該当ファイルIDの転送経路を確認してください。
HULFT-HUB Serverのホスト名が、配信側クライアントに正しく登録されていない可能性があります。 配信側クライアントのhostsファイルやDNSの登録を確認してください。
配信側クライアントのホスト名が、HULFT-HUB Serverに正しく登録されていない可能性があります。 HULFT-HUB ServerのhostsファイルやDNSの登録を確認してください。
配信側クライアントからHULFT-HUB Serverに対してpingコマンドを実行すると応答が返るかどうか、確認してください。
HULFT-HUB Serverが起動しているか、確認してください。
HULFT-HUB ServerからHULFT-HUB Serverへの通信でソケットエラーが発生する | HULFT-HUB Managerの転送情報画面で、該当ファイルIDの転送経路が正しく設定されていない可能性があります。 該当ファイルIDの転送経路を確認してください。
HULFT-HUB Managerの管理画面で、接続元のHULFT-HUB Serverの経路設定タブに、接続先のHULFT-HUB Serverが正しく登録されていない可能性があります。 経路設定タブの登録内容を確認してください。
HULFT-HUB Managerの管理画面で、接続先のHULFT-HUB Serverが接続元のHULFT-HUB Serverの隣接サーバに登録されていない可能性があります。 隣接サーバに登録されているか、確認してください。
HULFT-HUB Managerの管理画面で設定する接続先のHULFT-HUB Serverの環境設定タブ（ポートNo.など）に登録されている内容が、正しくない可能性があります。 環境設定タブの登録内容を確認してください。
接続元のHULFT-HUB Serverから接続先のHULFT-HUB Serverに対してpingコマンドを実行すると応答が返るかどうか、確認してください。
接続先のHULFT-HUB Serverが起動しているか、確認してください。
HULFT-HUB Serverから集信側クライアントへの通信でソケットエラーが発生する | HULFT-HUB Managerの転送情報画面で、該当ファイルIDの転送経路が正しく設定されていない可能性があります。 該当ファイルIDの転送経路を確認してください。
HULFT-HUB Managerの管理画面で、集信側クライアントが該当するHULFT-HUB Serverの収容クライアントの登録されていない可能性があります。 収容クライアントに登録されているか、確認してください。
HULFT-HUB Managerの管理画面で、集信側クライアントの環境設定タブ（ポートNo.など）に登録されている内容が、正しくない可能性があります。 環境設定タブの登録内容を確認してください。
集信側クライアントのホスト名が、HULFT-HUB Serverに正しく登録されていない可能性があります。 HULFT-HUB ServerのhostsファイルやDNSの登録を確認してください。
HULFT-HUB Serverから集信側クライアントに対してpingコマンドを実行すると応答が返るかどうか、確認してください。
集信側クライアントのHULFTが起動しているか、確認してください。