# 製品版インストール

HULFT-HUB Server for Windows-Lをインストールする場合の操作手順を説明します。

## インストール方法の選択（製品版のプロダクトキーとシリアル番号を入力した場合）

「インストーラの起動」でプロダクトキーとシリアル番号を入力後、次へ(N)ボタンをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、新規インストール(E)を選択してください。選択後、次へ(N)ボタンをクリックすると、「導入先ディレクトリの入力」の画面に進みます。

図3.5 インストール方法の選択

## 導入先ディレクトリの入力

製品の導入先ディレクトリ名「表3.1 導入先ディレクトリ一覧」を入力してください。ディレクトリを変更する場合は、参照ボタンをクリックして変更してください。

導入先ディレクトリ設定後、次へ(N)ボタンをクリックすると、「各種ディレクトリの入力」の画面に進みます。

この画面では、下記の2項目を英数字で入力します。

- 実行ディレクトリ（実行モジュールの格納ディレクトリ）

- 環境設定ディレクトリ（環境設定ファイルの格納ディレクトリ）

図3.6 導入先ディレクトリの入力

= 備考 =

実行モジュールの格納ディレクトリと環境設定ファイルの格納ディレクトリの入力欄には、「%SystemDrive%:\HULFT Family\HULFT-HUB Server」が初期表示されます。それぞれの項目に入力可能なサイズは、124バイトまでです。

## 各種ディレクトリの入力

製品の導入先ディレクトリ名「表3.1 導入先ディレクトリ一覧」を入力してください。ディレクトリを変更する場合は、参照ボタンをクリックして変更してください。

導入先ディレクトリ設定後、次へ(N)ボタンをクリックすると、「自ホスト名の入力」の画面に進みます。

この画面では、下記の2項目を英数字で入力します。

- 管理情報の格納ディレクトリ

- システム状況の格納ディレクトリ

図3.7 各種ディレクトリの入力

= 備考 =

ディレクトリの入力欄には、前画面で指定した環境設定ファイルの格納ディレクトリ（\etcを含まない）が初期表示されます。それぞれの項目に入力可能なサイズは、管理情報の格納ディレクトリが125バイトまで、システム状況の格納ディレクトリが123バイトまでです。

## 自ホスト名の入力

HULFT-HUB Serverの自ホスト名を44バイト以内の英数字で入力してください。初期値はWindowsのコンピュータ名が設定されます。

入力後、次へ(N)ボタンをクリックすると、「管理者の登録」の画面に進みます。

図3.8 自ホスト名の入力

= 備考 =

「hostname」コマンドで表示されるホスト名を指定することをお勧めします。

## 管理者の登録

HULFT-HUB Serverの環境構築や運用を行う管理者のパスワードを登録します。

パスワードは8～32バイトの範囲で入力してください。また、入力の誤りを防止するため、2回入力してください。

入力後、次へ(N)ボタンをクリックすると、「インストール条件の確認」の画面に進みます。

図3.9 管理者の登録

注意

パスワードは、半角英数字記号で指定してください。

= 備考 =

- ユーザIDは“administrator”固定です。

- パスワードには、入力文字数分の“*”（アスタリスク）が表示されます。

## インストール条件の確認

製品をインストールする以下の条件を確認してください。

- インストール方法

- 導入製品情報

- ディレクトリ情報

- 自ホスト名

- 管理者ユーザIDとパスワード

- シリアル番号、プロダクトキー

問題がなければ、次へ(N)ボタンをクリックしてください。インストールを開始します。

条件に合わない場合は、「戻る」を押下し、前画面でインストール条件を変更してください。

図3.10 インストール条件の確認

続いて「インストールの開始」「インストールの終了」へお進みください。