# 更新インストール

HULFT-HUB Server for Windows-Lを更新インストールする場合の操作手順を説明します。

なお、従来の環境を引き継いで更新インストールする場合は、「更新インストール方法（Windows）」を参照してください。

## インストール方法の選択

「インストーラの起動」でプロダクトキーとシリアル番号を入力後、次へ(N)ボタンをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、更新インストール(U)を選択してください。選択後、次へ(N)ボタンをクリックすると、「導入先ディレクトリの入力」の画面に進みます。

図3.11 インストール方法の選択

## 導入先ディレクトリの入力

製品の導入先ディレクトリ名「表3.1 導入先ディレクトリ一覧」を入力してください。ディレクトリを変更する場合は、参照ボタンをクリックして変更してください。

導入先ディレクトリ設定後、次へ(N)ボタンをクリックすると、「インストール条件の確認」の画面に進みます。

下記の項目を英数字で入力します。

- 実行モジュールの格納ディレクトリ

図3.12 導入先ディレクトリの入力

= 備考 =

実行モジュールの格納ディレクトリの入力欄には、「%SystemDrive%:\HULFT Family\HULFT-HUB Server」が初期表示されます。入力可能なサイズは、124バイトまでです。

注意

更新インストールの場合、環境設定ファイルの格納ディレクトリは自動で認識されます。

## インストール条件の確認

製品をインストールする以下の条件を確認してください。

- インストール方法

- 既存製品情報

- 導入製品情報

- ディレクトリ情報

- シリアル番号、プロダクトキー

問題がなければ、次へ(N)ボタンをクリックしてください。インストールを開始します。

条件に合わない場合は、戻るボタンを押下し、前画面でインストール条件を変更してください。

図3.13 インストール条件の確認

続いて「インストールの開始」「インストールの終了」へお進みください。