# インストーラの起動

HULFT-HUB Serverのインストールはセットアッププログラムを使用して行います。提供媒体内のSetup.exeを実行すると、「設定言語の選択」の画面が表示されます。

## 設定言語の選択（全パターン共通）

セットアッププログラムが起動されると、次の画面が表示されます。

使用する言語を選択して次へ(N)ボタンをクリックしてください。

図3.2 設定言語の選択

= 備考 =

ここで指定した言語は以下の内容に影響します。

- インストーラの画面に表示される文字列の言語

新規インストールの場合は、さらに以下の内容にも影響します。

- システム動作環境設定ファイルに出力されるタグの説明と表示名(DispName)の言語

- システム動作環境のHUB動作言語（HubLang）の設定値

## インストール製品の確認（全パターン共通）

次の画面が表示されます。次へ(N)ボタンをクリックしてください。

図3.3 インストール製品の確認

## シリアル番号とプロダクトキーの入力（全パターン共通）

指定されたサイトの指示に従ってプロダクトキーを入手してください。

シリアル番号およびプロダクトキーをそれぞれ入力し、次へ(N)ボタンをクリックしてください。

図3.4 プロダクトキーとシリアル番号の入力

= 備考 =

- プロダクトキーは、画面に表示されたURLから入手します。

- ホスト名は、HULFT-HUB Serverのインストーラによって自動表示されます。ユーザの必要に応じ、ホスト名をhostnameコマンドで確認することもできます。

- ホスト名を変更した場合は、再度プロダクトキーを入手し、再セットアップを行う必要があります。再セットアップの際は、インストール方法にプロダクトキー更新を選択してください。

注意

- インストールするホストごとにプロダクトキーが異なります。別のホストにインストールする際は、改めてプロダクトキーを入手しなおしてください。

- シリアル番号・プロダクトキーの入力を間違えると、インストールができません。また、ご購入いただいた製品以外のプロダクトキーを入力するとエラーメッセージが表示されます。