# 疎通テストの概要

HULFT-HUB Serverを含むHULFT-HUBシステムのインストールが正常に終了したかどうかの確認を行うために、基本的な動作テストを「HULFT-HUB Server：1台」「HULFT-HUB Manager：1台」「クライアント：1台」の最小構成で行います。

クラスタ構成システムで疎通テストを行う場合は、運用系ノードで確認を行ってください。

疎通テストでは、下記の内容を確認します。

テストの方法、内容については、「HULFT-HUB Manager 導入 マニュアル」を参照してください。

表6.1 疎通テスト項目一覧

No. | 疎通テスト項目 | 概要
--- | --- | ---
1 | ログイン | HULFT-HUB ManagerからHULFT-HUB Serverへのログイン
2 | クライアント追加 | HULFT-HUB Manager管理画面へのクライアント追加
3 | 転送定義 | HULFT-HUB Manager転送情報画面での中継定義追加
4 | 配信要求 | HULFT-HUB Manager転送情報画面からの配信要求
5 | 送信要求 | HULFT-HUB Manager転送情報画面からの送信要求
6 | 履歴確認 | 1. HULFT-HUB Manager転送モニタ画面での転送履歴確認 2. HULFT-HUB Manager配信履歴一覧画面での配信履歴確認 3. HULFT-HUB Manager要求受付履歴一覧画面での要求受付履歴確認 4. HULFT-HUB Manager集信履歴一覧画面での集信履歴確認

疎通テストで使用するネットワーク構成と、テストの流れを以下に示します。

疎通テストでは、マネジャーを「HUBMGR」、サーバを「HUBSVR」、クライアントを「HUBCLT」と

ホスト名で呼びます。

図6.1 疎通テストの概要