# HULFT-HUB Serverからの接続について

HULFT-HUB ServerはTCP/IPを使用して通信を行います。通信相手となるマシンをホスト名で認識するため、ホスト名で接続の検査（pingコマンド）が通る必要があります。

後述の「疎通テスト」の前に、疎通テスト環境において、ホスト名での接続検査が通ることを確認しておいてください。

HP-UX11.23でのpingコマンド実行例を以下に示します。

例）正常時の接続検査結果(相手ホスト名：uxhost1)

      $ ping uxhost1
      PING uxhost1: 64 byte packets
      64 bytes from 172.16.52.44: icmp_seq=0. time=0. ms
      64 bytes from 172.16.52.44: icmp_seq=1. time=0. ms
      64 bytes from 172.16.52.44: icmp_seq=2. time=0. ms
      ^C  ← Ctrl+C押下
      ----uxhost1 PING Statistics----
      3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
      round-trip (ms)  min/avg/max = 0/0/0
      $

例）異常時の接続検査結果（相手ホスト名：uxhost2）

      $ ping uxhost2
      ping: unknown host uxhost2
      $

= 備考 =

コマンド名や実行結果については、OSや利用しているIPのバージョンにより異なります。詳細は、各OSのマニュアルを参照してください。

HULFT-HUB Server for UNIX/Linux-ENTをクラスタ構成システムでご利用の場合は、上記に加えて、クラスタ環境下での環境・準備が必要となります。クラスタ環境下でのインストール手順・環境設定の詳細は、「HULFT-HUB Server クラスタ対応 マニュアル」を参照してください。