# Ver.8.1以降のクライアントに関する注意点

下記表に該当する構成の場合、HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後に転送情報を更新しようとするとエラーになります。HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後に以下のいずれかの処理を行ってください。

- HULFT-HUB Serverと同じリビジョン以上のHULFT-HUB Managerで管理情報を取得

- HULFT-HUB Server上で管理情報同期ユーティリティを使用して管理情報を同期

表9.2 アップグレードインストール後に処理が必要な構成

移行前の構成 | 移行後の構成
--- | ---
クライアント | HULFT-HUB Server | クライアント | HULFT-HUB Server
HULFT for Windows Ver.8.1.x | Ver.3.6.0未満 | HULFT for Windows Ver.8.1.x | Ver.3.6.0以降
HULFT for UNIX/Linux Ver.8.1.x | HULFT for UNIX/Linux Ver.8.1.x
HULFT for zOS Ver.8.1.x | Ver.3.7.0未満 | HULFT for zOS Ver.8.1.x | Ver.3.7.0以降

また下表に該当する構成の場合、HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後にHULFT-HUBから配信管理情報または集信管理情報を更新すると「暗号キー」が削除される場合があります。HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後に以下のいずれかの処理を行ってください。

- HULFT-HUB Serverと同じリビジョン以上のHULFT-HUB Managerで配信管理情報と集信管理情報を取得

- HULFT-HUB Server上で管理情報同期ユーティリティを使用して配信管理情報と集信管理情報を同期

表9.3 アップグレードインストール後に処理が必要な構成

移行前の構成 | 移行後の構成
--- | ---
クライアント | HULFT-HUB Server | クライアント | HULFT-HUB Server
HULFT for Windows Ver.8.4.x | Ver.3.9.0未満 | HULFT for Windows Ver.8.4.x | Ver.3.9.0以降
HULFT for UNIX/Linux Ver.8.4.x | HULFT for UNIX/Linux Ver.8.4.x
HULFT for zOS Ver.8.4.x | HULFT for zOS Ver.8.4.x
HULFT for IBMi Ver.8.4.x | HULFT for IBMi Ver.8.4.x