# ホスト名について

HULFT-HUB Serverでは、自マシンおよび、HULFT-HUB Manager、HULFT-HUB Client（以下、クライアントと記します）を含むHULFT-HUBネットワーク内のマシンを「ホスト名」で認識します。HULFT-HUB Serverで使用する「ホスト名」は、英字で始まる44バイトまでの英数字に対応しています。

= 備考 =

HULFT-HUB Client（クライアント）とはHULFT Ver.7以降を指します。

## プロダクトキー発行サイトで入力するホスト名

サイトからプロダクトキーを発行するため、ホスト名が必要です。ホスト名はドメイン名を含まない最大68桁の値です。OSのホスト名表示コマンド「hostname」コマンドから取得できます。

## 自ホスト名

HULFT-HUB Serverのインストールでは自ホスト名を設定するため、あらかじめ確認しておいてください。

HULFT-HUB Serverで使用する自ホスト名は、OSのホスト名表示コマンド「hostname」コマンドで表示される名前を使用することをお勧めします。

## 相手ホスト名

HULFT-HUB Serverでは、通信相手となるマシンを「ホスト名」で管理します。

アドレス解決の詳細については、「HULFT-HUB Serverからの接続について」を参照してください。