# 作業の流れ

サーバのOSがLinuxの場合、次の図に従い作業を行います。

図1.1 作業の流れ（Linux）

= 備考 =

- HULFT-HUBでのバージョン・レベル・リビジョンの考え方については、本マニュアルの以下を参照してください。

  HULFT Series 製品共通ガイド : 製品のバージョン情報の表記

- HULFT-HUB Server 暗号オプションは本体製品と同時にインストールされます。別途インストールする必要はありません。

- 以下の作業を行う場合は、上記の図の「プロダクトキーの更新である」の場合の手順に従ってください。

  - 評価版から製品版への移行

  - LグレードからENTグレードへの移行

  - 暗号オプションの追加や変更

  - ホスト名を変更した後のプロダクトキーの更新

注意

更新インストール対象のHULFT-HUB Serverに代替サーバが設定されている場合、代替サーバも同一バージョン、レベル、リビジョンに更新する必要があります。現用サーバと代替サーバのそれぞれについて、図1.1 の作業を行ってください。
その際、それぞれの更新が完了して現用サーバと代替サーバのバージョン、レベル、リビジョンが再び同一になるまで、代替サーバは停止したままにしておいてください。

サーバのOSがWindowsの場合、次の図に従い作業を行います。

図1.2 作業の流れ（Windows）

= 備考 =

- HULFT-HUBでのバージョン・レベル・リビジョンの考え方については、本マニュアルの以下を参照してください。

  HULFT Series 製品共通ガイド : 製品のバージョン情報の表記

- 以下の作業を行う場合は、上記の図の「プロダクトキーの更新である」の場合の手順に従ってください。

  - 評価版から製品版への移行

  - ホスト名を変更した後のプロダクトキーの更新