# 更新時の注意点

下記表に該当する構成の場合、HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後にクライアントを操作できません。HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後に以下のいずれかの処理を行ってください。

- HULFT-HUB Serverと同じリビジョン以上のHULFT-HUB Managerで管理情報を取得

- HULFT-HUB Server上で管理情報同期ユーティリティを使用して管理情報を同期

表10.1 アップグレードインストール後に処理が必要な構成

移行前の構成 | 移行後の構成
--- | ---
クライアント | HULFT-HUB Server | クライアント | HULFT-HUB Server
HULFT for Windows Ver.7.2.0～Ver.7.3.0未満 | Ver.3.1.0未満 | HULFT for Windows Ver.7.2.0～Ver.7.3.0未満 | Ver.3.1.0以降
HULFT for UNIX/Linux Ver.7.2.0～Ver.7.3.0未満 | Ver.3.1.1未満 | HULFT for UNIX/Linux Ver.7.2.0～Ver.7.3.0未満 | Ver.3.1.1以降
HULFT Ver.7.3.0以降 | Ver.3.2.1未満 | HULFT Ver.7.3.0以降 | Ver.3.2.1以降

また下表に該当する構成の場合、HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後にHULFT-HUBから配信管理情報または集信管理情報を更新すると「暗号キー」が削除される場合があります。HULFT-HUB Serverのアップグレードインストール後に以下のいずれかの処理を行ってください。

- HULFT-HUB Serverと同じリビジョン以上のHULFT-HUB Managerで配信管理情報と集信管理情報を取得

- HULFT-HUB Server上で管理情報同期ユーティリティを使用して配信管理情報と集信管理情報を同期

表10.2 アップグレードインストール後に処理が必要な構成

移行前の構成 | 移行後の構成
--- | ---
クライアント | HULFT-HUB Server | クライアント | HULFT-HUB Server
HULFT for Windows Ver.8.4.x | Ver.3.9.0未満 | HULFT for Windows Ver.8.4.x | Ver.3.9.0以降
HULFT for UNIX/Linux Ver.8.4.x | HULFT for UNIX/Linux Ver.8.4.x
HULFT for zOS Ver.8.4.x | HULFT for zOS Ver.8.4.x
HULFT for IBMi Ver.8.4.x | HULFT for IBMi Ver.8.4.x

HULFT-HUB Server Ver.3.10以降の場合、以下のクライアントとの接続はサポート対象外となります。

- ホスト種が“K”のクライアント

- HULFT Ver.7未満

また、HULFT-HUB Server Ver.3.10以降から管理できる情報が変更されています。

そのため、HULFT-HUB Server Ver.3.10未満からVer.3.10以降にバージョンアップした際に、以下の操作を実施してください。

1. 管理情報取得を行い、HULFT-HUB Serverで保有している管理情報とHULFTの管理情報とを同期する。

2. ホスト種が“K”のクライアントが存在する場合、対象のクライアントを収容クライアントから削除する。

3. HULFT7未満のクライアントが存在する場合、対象のクライアントを収容クライアントから削除する。