# 転送コードセット

配信ファイルおよび集信ファイルで使用しているコードセットを「転送コードセット」といいます。

自ホストの転送コードセットは、システム動作環境設定の転送コードセットで設定します。

また、HULFT10 for Container Servicesでは、指定したファイルの転送コードセットを配信管理情報および集信管理情報の転送コードセットで設定できます。

相手ホストの転送コードセットは、詳細ホスト情報の転送コードセットで設定します。

以下に、システム動作環境設定の転送コードセットに設定できるコードセットの種類について示します。

表1.6 各製品で設定可能な転送コードセット

製品名 | 設定可能な転送コードセットの種類
--- | ---
HULFT for zOS | IBM漢字
HULFT for MSP | 富士通漢字（JEF)(*4)
HULFT for XSP | 富士通漢字（JEF)(*4)
HULFT for IBMi | IBM漢字 IBM簡体字(*1)
HULFT for Linux/AIX | Shift-JIS EUC-JP GB18030(*1) UTF-8
HULFT for NonStop | Shift-JIS EUC-JP(*3) GB18030(*1)(*3) UTF-8(*3)
HULFT for Windows | Shift-JIS GB18030(*1) UTF-8
HULFT for Container Services | Shift-JIS EUC-JP GB18030(*1) UTF-8

*1 | : | HULFT Ver.8.1で新たに追加された中国語のコードセットです。相手ホストもHULFT Ver.8.1以降の場合に設定できます。
*2 | : | 転送コードセットに設定するコードセットは、システムロケールと合わせる必要があります。
*3 | : | NonStopでは扱えないコードセットであるため、HULFT for NonStopで設定可能ですが動作保証外になります。
*4 | : | HULFT for MSPとHULFT for XSPでは、システム動作環境設定の「転送コードセット」はありません。配信ファイルおよび集信ファイルで使用しているコードセットは、自機種コードである「富士通漢字（JEF）」となります。

HULFT Ver.8.1未満の場合、配信ファイルおよび集信ファイルのコードセットは自機種コードになります。

自機種コードは、HULFTの製品の種類によって以下のように異なります。

- HULFT for Linux/AIXおよびHULFT for NonStopの場合

  以下の種類から選択できます。

  - Shift-JIS

  - EUC

  - UTF-8

  自機種コードの設定は、システム動作環境設定の漢字コード種で指定します。

- HULFT for Linux/AIXおよびHULFT for NonStop以外の場合

  以下のように、製品の種類によって固定です。

  製品名 | 自機種コード
  --- | ---
  HULFT for zOS | IBM漢字
  HULFT for IBMi | IBM漢字
  HULFT for MSP | 富士通漢字（JEF）
  HULFT for XSP | 富士通漢字（JEF）
  HULFT for Windows | Shift-JIS

本書では、特に明記しない場合はVer.8.1以降に合わせて「転送コードセット」という表記を使用します。

Ver.8.1未満については適宜以下のように読み替えてください。

HULFT Ver.8.1以降 | HULFT Ver.8.1未満
--- | ---
システム動作環境設定の「転送コードセット」 (*1) | 自機種コード
詳細ホスト情報の「転送コードセット」 | 詳細ホスト情報の「漢字コード種」

*1 | : | HULFT for MSPとHULFT for XSPでは、システム動作環境設定の「転送コードセット」はありません。自機種コードの「富士通漢字（JEF）」として読み替えてください。