# フォーマット転送およびマルチフォーマット転送の場合のコード変換規則

フォーマット転送、およびマルチフォーマット転送は、フォーマット情報で定義された項目タイプごとにコード変換を行います。

それぞれの項目タイプによってコード変換規則があります。

フォーマット転送およびマルチフォーマット転送の場合、Win-UX系機種でも改行コードをレコードの区切りとは認識しません。

そのため、Win-UX系機種からMF-IBMi系機種へ転送した場合、改行コードは削除されません。

また、MF-IBMi系機種からWin-UX系機種へ転送した場合、改行コードは付加されません。

以下に、HULFTで定義できるフォーマット情報の項目タイプを示します。

表2.4 フォーマット情報の「項目タイプ」

項目タイプ | サイズ（バイト） | 項目説明
--- | --- | ---
X | キャラクタータイプ | 1～9999 | HULFTの1バイトコードのみの文字データ形式 (*1)
M | 可変長文字タイプ | 1～9999 | HULFTの1バイトコードと2バイトコードが混在する文字データ形式 転送コードセットがEBCDIC系コードセットの場合、2バイトコードはシフトコードで囲まれている必要あり
N | 2バイト表示文字タイプ | 2～9998 (*3) | HULFTの2バイトコードのみの文字データ形式 (*2) 転送コードセットがEBCDIC系コードセットで、かつシフトコードを含まない2バイトコードのときは、シフトコードなしで使用可
9 | サイン無外部10進数 | 1～18 | 符号を持たないゾーン形式の10進数データ形式
B | バイナリタイプ | 2,4,8 | 符号付きの整数の数値データ形式
P | サイン付内部10進数 | 1～10 | 符号付きのパック形式の10進数データ形式（18桁以内）
S | サイン付外部10進数 | 1～18 | 符号付きのゾーン形式の10進数データ形式
F | 浮動小数点タイプ | 4,8 | 符号付きの浮動小数点データ形式 HULFT for Mainframeの場合 IBM方式の浮動小数形式をサポート その他の機種の場合 IEEE方式の浮動小数形式をサポート
I | イメージタイプ | 1～9999 | 無変換を表すデータ形式

*1 | : | キャラクタータイプ（X）のデータの変換規則については、「フォーマット変換規則2（キャラクタータイプ）」を参照してください。
*2 | : | 2バイト表示文字（N）タイプを指定したデータに1バイトコードを含んでいる場合、正常に変換されません。
*3 | : | 偶数バイトのみ指定できます。

= 備考 =

以下の製品は、フォーマット転送およびマルチフォーマット転送には対応していません。

- HULFT10 for Container Services

- HULFT10 for Container Platform