# 「パック・ゾーン変換」がモード0の場合（Win-UX系機種での集信）

Win-UX系機種での集信で、パック・ゾーン変換が「モード0」の場合の変換規則について説明します。

以下によって、変換規則が異なります。

- 配信管理情報のコード変換の設定

- コード変換するホストの機種

- 相手機種

表2.10 フォーマット変換規則3a-3

変換前 | 変換後
--- | ---
Mainframe | IBMi | Linux/AIX、NonStop、Windows
配信側変換 | 集信側変換
項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数
P | サイン付内部 10進数 | 1～2 | バイナリタイプ | 2 | バイナリタイプ | 2 | バイナリタイプ | 2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
3～5 | 4 | 4 | 4
6～10 | 8 | 浮動小数点タイプ | 8 | 浮動小数点タイプ | 8
S | サイン付外部 10進数 | 1～4 | バイナリタイプ | 2 | バイナリタイプ | 2 | バイナリタイプ | 2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
5～9 | 4 | 4 | 4
10～18 | 8 | 浮動小数点タイプ | 8 | 浮動小数点タイプ | 8