# 「パック・ゾーン変換」がモード0の場合（IBMiからの配信）

HULFT for IBMiからの配信で、パック・ゾーン変換が「モード0」の場合の変換規則について説明します。

相手機種によって、変換規則が異なります。

表2.15 フォーマット変換規則3c-1

変換前 | 変換後
--- | ---
項目タイプ | バイト数 | Linux/AIX、NonStop、Windows | Mainframe、IBMi
項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数
P | サイン付内部10進数 | 1～2 | バイナリタイプ | 2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
3～5 | 4
6～10 | 浮動小数点タイプ | 8
S | サイン付外部10進数 | 1～4 | バイナリタイプ | 2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
5～9 | 4
10～18 | 浮動小数点タイプ | 8