# 「パック・ゾーン変換」がモード0/1の場合（Mainframeでの集信）

HULFT for Mainframeでの集信で、パック・ゾーン変換が「モード0」または「モード1」の場合の変換規則について説明します。

集信側変換のときは、項目タイプおよびバイト数は変換前と同じになります。

ただし、サイン付外部10進数をWin-UX系機種から集信した場合、次のようにコード変換されます。

## 符号部

以下のように変換されます。

変換前 | 変換後
--- | ---
3、7、F | F
5、D | D
それ以外 | C

## 符号部以外

1バイトコード変換が行われます。

表2.14 フォーマット変換規則3b-3

変換前 | 変換後
--- | ---
項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数
P | サイン付内部10進数 | 1～2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
3～5
6～10
S | サイン付外部10進数 | 1～4 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
5～9
10～18