# 「パック・ゾーン変換」がモード1の場合（Win-UX系機種での集信）

Win-UX系機種での集信で、パック・ゾーン変換が「モード1」の変換規則について説明します。

集信側変換のときは、相手機種によって変換規則が異なります。

表2.11 フォーマット変換規則3a-4

変換前 | 変換後
--- | ---
Mainframe、IBMi | Linux/AIX、NonStop、Windows、 Container Services、 Container Platform
項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数
P | サイン付内部10進数 | 1～2 | バイナリタイプ | 2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
3～5 | 4
6～10 | 8
S | サイン付外部10進数 | 1～4 | バイナリタイプ | 2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ
5～9 | 4
10～18 | 8