# HULFTの1バイトコード変換について

1バイトコード変換には、以下の3種類があります。

- ASCIIとEBCDICのコードセット間の変換

  ASCII系コードセットとEBCDIC系コードセットとの間で変換を行う場合、EBCDICの文字コードとASCIIの文字コードの変換を行います。

  転送するファイルのコードセットがShift-JISまたはEUC-JPの場合は、ユーザーが独自に変換テーブルを定義することもできます。

- EBCDICのコードセット間での変換

  日本語コードセット変換で、かつEBCDIC系コードセット間で変換する場合、1バイトコードの変換（EBCDICコード間の変換）を行うことができます。

- ASCIIのコードセット間での変換

  日本語コードセット変換で、かつ配信側ホストと集信側ホストで転送コードセットが異なる場合、半角カタカナの変換を行います。

1バイトコード変換する場合、以下の種類の中から使用するEBCDICのコードセットを選択できます。

- 日本語コードセット変換の場合

  - カナ文字

  - 英小文字

  - ASCII

  - ASPEN

  - IBM英小文字

  - IBM英小文字拡張

  - NECカナ文字

  - IBMカナ文字拡張

  また、ユーザーが独自に定義する変換テーブルを3種類作成することもできます。

- 中国語コードセット変換の場合

  中国語簡体字拡張が選択できます。

1バイトコード変換の詳細は、「HULFTの1バイトコードとは」を参照してください。

注意

- 以下のいずれかの場合、EBCDICの文字コード間のコード変換は行われません。

  - 以下の条件をすべて満たす場合

    - 配信側ホストがHULFT for Mainframe

    - ワークファイル転送

    - 配信側変換

  - 中国語コードセット変換を行った場合

- 中国語簡体字拡張は、HULFT Ver.8.1以降の場合のみ1バイトコード変換できます。

  配信側ホストと集信側ホストのどちらかがHULFT Ver.8.1未満の場合は、1バイトコード変換できません。

= 備考 =

HULFTでは、EBCDICコードセット変換テンプレートを提供しています。

詳細は、「テンプレートについて」を参照してください。