# 「パック・ゾーン変換」がモード1の場合（Mainframeからの配信）

HULFT for Mainframeからの配信で、パック・ゾーン変換が「モード1」の場合の変換規則について説明します。

相手機種によって、変換規則が異なります。

表2.13 フォーマット変換規則3b-2

変換前 | 変換後
--- | ---
Mainframe、IBMi | Linux/AIX、NonStop、Windows、 Container Services、 Container Platform
項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数 | 項目タイプ | バイト数
P | サイン付内部10進数 | 1～2 | 変換前と同じ | 変換前と同じ | バイナリタイプ | 2
3～5 | 4
6～10 | 8
S | サイン付外部10進数 | 1～4 | 変換前と同じ | 変換前と同じ | バイナリタイプ | 2
5～9 | 4
10～18 | 8