# 変換可能なコードセットの組み合わせ

HULFTでは、日本語を扱うコードセットと中国語を扱うコードセットの間で転送した場合、エラーとなります。

ただし、UTF-8については、どの国のデータも扱えるため、すべてのコードセットと変換可能です。

また、GB18030は、UNICODEのすべての文字を含んでいますが、HULFTでは中国語コードセット変換でのみ使用できます。

以下に、HULFTで変換可能なコードセットの組み合わせについて示します。

表1.13 および表1.14 で「〇:変換可能」となっている組み合わせの場合のみコード変換できます。

表1.13 変換可能なコードセットの組み合わせ（日本語コードセット変換）

配信側ホストの 転送コードセット | 集信側ホストの転送コードセット
--- | ---
Shift-JIS | EUC-JP | UTF-8 | IBM漢字 | 富士通漢字（JEF）
Shift-JIS | － | ○(*1) | ○(*1) | ○ | ○
EUC-JP | ○(*1) | － | ○(*1) | ○ | ○
UTF-8 | ○(*1) | ○(*1) | － | ○ | ○
IBM漢字 | ○ | ○ | ○ | － | ○(*2)
富士通漢字（JEF） | ○ | ○ | ○ | ○(*2) | －

○ | : | 変換可能
－ | : | 無変換

*1 | : | 日本語コードセット変換の場合、異なるASCII系コードセット間では、1バイトコード変換で半角カタカナの変換が行われます。
*2 | : | システム動作環境設定のEBCDICコード間変換が有効な場合、配信側と集信側のEBCDICセットが異なると変換が行われます。

表1.14 変換可能なコードセットの組み合わせ（中国語コードセット変換）

配信側ホストの 転送コードセット | 集信側ホストの転送コードセット
--- | ---
UTF-8 | GB18030 | IBM簡体字
UTF-8 | － | ○ | ○
GB18030 | ○ | － | ○
IBM簡体字 | ○ | ○ | －

○ | : | 変換可能
－ | : | 無変換

注意

- 中国語のコードセットの変換は、配信側ホストも集信側ホストもHULFT Ver.8.1以降の場合のみサポートしています。

- 転送するファイルのコードセットにIBM簡体字を設定できるのは、HULFT for IBMiの場合だけです。

- IBM簡体字を使用する場合、組み合わせて使用できるEBCDICのコードセットは中国語簡体字拡張のみとなります。