# UTF-8機種依存文字の変換

他のコードセットからUTF-8にコード変換する場合、一部の文字では変換先の機種によって変換結果が異なります。

以下に、UTF-8機種依存文字の変換について示します。

表A.13 UTF-8機種依存文字の変換

変換前の文字 | 変換後の文字
--- | ---
Shift-JIS | EUC-JP | IBM漢字 | 富士通漢字 （JEF） | 集信側ホストが Windows/IBMi/zOSの場合 （Microsoft準拠の場合）(*2) | 集信側ホストが UNIX/Linux/NonStop/Containerの場合 （Unicode Consortium準拠 の場合）
字体 | 文字 コード | 字体 | 文字 コード | 字体 | 文字 コード | 字体 | 文字 コード | 字体 | 文字 コード | 字体 | 文字 コード
〜 | 0x8160 | 〜 | 0xA1C1 | 〜 | 0x43A1 | 〜 | 0xA1C1 | ～ | U+FF5E (0xEFBD9E) | 〜 | U+301C (0xE3809C)
‖ | 0x8161 | ‖ | 0xA1C2 | ‖ | 0x447C | ‖ | 0xA1C2 | ∥ | U+2225 (0xE288A5) | ‖ | U+2016 (0xE28096)
− | 0x817C | − | 0xA1DD | − | 0x4260 | − | 0xA1DD | － | U+FF0D (0xEFBC8D) | − | U+2212 (0xE28892)
¢ | 0x8191 | ¢ | 0xA1F1 | ¢ | 0x434A | ¢ | 0xA1F1 | ￠ | U+FFE0 (0xEFBFA0) | ¢ | U+00A2 (0xC2A2)
£ | 0x8192 | £ | 0xA1F2 | (*1) | (*1) | ￡ | U+FFE1 (0xEFBFA1) | £ | U+00A3 (0xC2A3)
¬ | 0x81CA | ¬ | 0xA2CC | (*1) | (*1) | ￢ | U+FFE2 (0xEFBFA2) | ¬ | U+00AC (0xC2AC)

*1 | : | 各コードセットの2バイトの“￡”または“￢”は、集信側ホストの機種によらず、Microsoft準拠の文字に変換されます。 EBCDICの1バイトの“£”または“¬”は、集信側ホストの機種によらず、Unicode Consortium準拠の文字に変換されます。 ただし、EBCDICの1バイト文字の場合は、EBCDICの設定によっては、該当する文字が存在しない場合があります。

|  | その場合の変換については「EBCDICからの変換」を参照してください。
*2 | : | 以下の製品はシステム動作環境設定の転送コードセットに“UTF-8”を指定することはできません。 HULFT for zOS Ver.10.2.0以降 HULFT for IBMi Ver.10.2.0以降