# HULFT-HUB Serverを経由する転送における留意事項

## 配信側変換と集信側変換の自動切り替えにおける留意事項

HULFT-HUB Server Ver.3.9.0未満を経由する転送は保証されていません。

HULFT-HUB Server Ver.3.9.0以降を経由する転送では、以下の場合を除き、配信側クライアントと集信側クライアントがVer.10.2.0以降でも配信側変換と集信側変換の自動切り替えは動作しません。

- 集信側クライアントが1つしかなく、かつ転送経路が自動配置の場合

- すべての集信側クライアントの転送コードセットおよび日本語規格の設定が一致している場合(*1)

*1 | : | クライアントのバージョンや機種によって項目名が異なります。 クライアントがVer.8.1.0未満の場合、漢字コード種およびJIS年度です。

集信側変換では、集信側ホストがHULFT7 for Mainframe Ver.7.2.0 未満だった場合、UTF-8コードの変換はできません。

正しくコード変換できなかった場合でも、転送はエラーとならないため、留意してください。