# EBCDIC系コードセットからASCII系コードセットへの変換

EBCDIC系コードセットからASCII系コードセットへ変換する場合のスペースコードの変換規則を表2.23 に示します。

各コードセットの半角スペースと全角スペースの文字コードについては、「スペースコードの変換規則」を参照してください。

表2.23 スペースコードの変換規則3（EBCDIC系コードセットからASCII系コードセットへの変換）

変換前 | 転送タイプ | 項目タイプ | 変換後
--- | --- | --- | ---
シフトコード内の0x4040 | テキスト転送 | － | 全角スペース(*1)
フォーマット転送またはマルチフォーマット転送 | 可変長文字（M）
0x4040 | フォーマット転送またはマルチフォーマット転送 | 2バイト表示文字（N）

－ | : | 無関係

*1 | : | HULFT for Mainframeで、EBCDIC系コードセットからEUC-JPへ配信側変換する場合は、以下の設定により連続する2個の半角スペースか全角スペースかを選択できます。 HULFT for Mainframeのシステム動作環境設定のEUCコード変換時のスペースコードの扱い（EUCSP） EUCコード変換時のスペースコードの扱い（EUCSP）の詳細は、以下を参照してください。 HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

## JEFからのShift-JISへの変換例

以下に、JEFからShift-JISへの変換例を示します。

<JEFからのShift-JISへの変換例>

= 備考 =

上記の例は、配信管理情報のシフトコードの扱いを“C（カット）”に設定した場合の動作です。

## IBM漢字からShift-JISへの変換例

以下に、IBM漢字からShift-JISへの変換例を示します。

<IBM漢字からShift-JISへの変換例>

= 備考 =

上記の例は、配信管理情報のシフトコードの扱いを“C（カット）”に設定した場合の動作です。