# バイナリ転送について

バイナリ転送は、コード変換を行いません。データを単純なバイト列として扱い転送を行います。

配信データと集信データのサイズは同一となります。

MF-IBMi系機種で、集信ファイルが固定長レコード形式のファイルの場合、レコードの終端まで書き込みを終えると、次のレコードの先頭からデータを書き込みます。

集信側ホストがMF-IBMi系機種で、かつ固定長レコード形式のファイルの場合、配信データサイズが集信ファイルのレコード長の整数倍でないときには、集信ファイルの余った部分にNULLをセットします。

= 備考 =

HULFT for Mainframeでは、以下の転送ができます。

- RDW付配信

- RDW付集信

RDW付配信とRDW付集信の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : RDW付配信とRDW付集信