# スペースコードの変換規則

以下のスペースコードの変換規則について説明します。

原則、半角スペースは変換先の半角スペースに、全角スペースは変換先の全角スペースに変換します。

また、配信側変換と集信側変換は基本的に同じ結果になります。

以下に、各コードセットの全角スペースと半角スペースの文字コードを示します。

表2.19 ASCII系コードセットの全角スペースと半角スペースの文字コード

転送するファイルの コードセット | 全角スペース | 半角スペース
--- | --- | ---
Shift-JIS | 0x8140 | 0x20
EUC-JP | 0xA1A1
GB18030 | 0xA1A1
UTF-8 | 0xE38080

表2.20 EBCDIC系コードセットの全角スペースと半角スペースの文字コード

転送するファイルの コードセット | 全角スペース | 半角スペース
--- | --- | ---
IBM漢字 | 0x4040 | 0x40
富士通漢字（JEF） | 0x4040
0xA1A1 (*1)
IBM簡体字 | 0x4040

*1 | : | JEFから他のコードセットの文字コードに変換する場合のみ、0xA1A1も全角スペースとして扱います。

配信側変換と集信側変換で違う結果になるなど、特別な変換を行う場合について、以降に記載します。