# ASCII系コードセットとEBCDIC系コードセット

本書では、コードセットを以下のどちらかに分類しています。

- ASCII系コードセット

  1バイトコードにASCIIの文字コードを使用しているコードセットです。

- EBCDIC系コードセット

  1バイトコードにEBCDICの文字コードを使用しているコードセットです。

以下に、上記の各コードセットをサポートしているHULFT製品について示します。

表1.5 ASCII系コードセットとEBCDIC系コードセット

総称名 | 言語 | コードセットの種類 | 扱えるHULFTの製品
--- | --- | --- | ---
ASCII系コードセット | 日本語 | Shift-JIS | HULFT for Linux/AIX HULFT for NonStop HULFT for Windows HULFT for Container Services HULFT for Container Platform
EUC-JP | HULFT for Linux/AIX HULFT for NonStop (*1) HULFT for Container Services HULFT for Container Platform
中国語 | GB18030 | HULFT for Linux/AIX HULFT for NonStop (*1) HULFT for Windows HULFT for Container Services HULFT for Container Platform
全言語 | UTF-8 | HULFT for Linux/AIX HULFT for NonStop (*1) HULFT for Windows HULFT for Container Services HULFT for Container Platform
EBCDIC系コードセット | 日本語 | IBM漢字 | HULFT for zOS HULFT for IBMi
富士通漢字（JEF） | HULFT for MSP HULFT for XSP
中国語 | IBM簡体字 | HULFT for IBMi

*1 | : | NonStopでは扱えないコードセットであるため、HULFT for NonStopで設定可能ですが動作保証外になります。