# チェックポイント再配信

ファイル転送で異常が発生し、再配信を実行する場合、HULFTシステムは異常が発生した個所から転送を再開できます。この機能を「チェックポイント再配信」といいます。

転送で異常が発生した場合、HULFTシステムは発生した個所をチェックポイントとして記録します。チェックポイント再配信を実行すると、記録された個所から転送を再開します。すでに転送したデータは再度転送しないため、配信ファイルのデータ量が多い場合などに有効です。

この機能は、再配信要求を発行するときに、「チェックポイント再配信」を指定すると実行できます。

図2.3 チェックポイント再配信

表2.3 チェックポイント再配信を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックポイント再配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (*1) | ○ (*1)

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

*1 | : | オブジェクトストレージを利用してファイルを集信または配信する場合、チェックポイント再配信は利用できません。

チェックポイント再配信の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 再配信処理の流れ

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 再配信処理の流れ

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 再配信処理の流

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 再配信処理の流れ