# 集信多重度

複数の集信処理を同時に行う場合、実行する集信の数を制限できます。同時に実行できる集信処理の最大数を集信多重度で設定します。

同時に実行する集信処理が多いほど、システムや回線への負荷が大きくなります。システムの運用に合わせて集信多重度を設定することにより、システムや回線への負荷を軽減できます。

集信多重度を超えて起動した場合、処理は集信多重度エラーとして扱われ、配信側ホストとの接続を切断します。

図2.20 集信多重度

集信多重度エラーが通知された場合、配信側ホストは自動的に集信側ホストに再接続できます。

自動的に再接続するには、システム動作環境設定の以下の項目を設定します。

機種 | システム動作環境設定
--- | ---
HULFT for Windows | 集信多重度オーバーリトライ(rcvover_rty)
HULFT for Linux/AIX
HULFT for IBMi | 集信多重度オーバーリトライ（RCVOVER_RTY）
HULFT for zOS | 集信多重時のオーバーリトライ（RCVOVERRTY）
HULFT for Container Services | セッション多重度オーバーリトライ
HULFT for Container Platform | セッション多重度オーバーリトライ

表2.24 集信多重度を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
集信多重度 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

集信多重度の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 集信多重度

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 集信多重度

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 集信多重度

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 集信多重度