# 受信可能通知

集信側ホストのHULFTシステムが停止しているなどの理由でファイルを受信できなかった場合、集信側ホストが受信可能な状態になったことを配信側ホストに通知できます。この機能を「受信可能通知」といいます。

受信可能通知はコマンドで設定します。通知は、詳細ホスト情報に登録されているすべてのホストに送られます。

図2.23 受信可能通知

表2.26 受信可能通知を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
受信可能通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

受信可能通知の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 受信可能通知

HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 受信可能通知コマンド

HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 受信可能通知コマンド

HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 受信可能通知コマンド