# 転送設定の自動最適化

ファイルの転送速度に関する設定値を自動的に最適化できます。この機能を「転送設定の自動最適化」といいます。

ファイル転送に関する設定値を自動で最適化することにより、最適な転送速度で転送できます。

設定値を自動で最適化するには、配信管理情報の以下の項目に“0（初期値）”を設定します。

- 転送ブロック長

- 転送ブロック数

表2.60 転送設定の自動最適化を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
転送設定の自動最適化 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

転送設定の自動最適化の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 転送設定の自動最適化

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 転送設定の自動最適化

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 転送設定の自動最適化