# 間欠転送

転送ファイルの転送単位ごとに転送間隔を指定して、ファイルを転送できます。この機能を「間欠転送」といいます。間欠転送を利用すると、ネットワークを占有せずにファイル転送ができます。

転送間隔は「配信管理情報」で設定します。配信管理情報は、HULFT管理画面またはコマンドで設定できます。

図2.8 間欠転送

表2.7 間欠転送を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
間欠転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

転送間隔については、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 配信管理情報

HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 配信管理情報

HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 配信管理情報

HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 配信管理情報