# メール連携

配信処理および集信処理が完了したときに、メールを送信できます。この機能を「メール連携」といいます。配信ファイルを添付してメールを送信することもできます。

図2.36 メール連携

メール連携は、「メール連携情報」で設定します。メール連携情報は、HULFT管理画面で設定できます。コマンドでは設定できません。

表2.46 メール連携を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
メール連携 | － | － | － | ○ | － | －

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

メール連携の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : メール連携

= 備考 =

メール連携は非推奨機能です。詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 新機能・非互換説明書 : メール連携