# 集信完了通知

集信の完了を通知するタイミングは、2種類あります。

ファイル転送が完了したときの「受信完了」と、正常時ジョブが完了したときの「正常時ジョブ完了」です。

受信完了の場合、ファイル転送が完了した時点で、配信側ホストに集信完了が通知されます。集信後ジョブに「正常時ジョブ」または「異常時ジョブ」を指定していても、ジョブが実行される前に配信側ホストに集信完了が通知されます。

図2.21 受信完了

正常時ジョブ完了の場合、集信後ジョブの「正常時ジョブ」が完了した時点で、配信側ホストに集信完了が通知されます。正常時ジョブを実行した結果が転送結果に含まれるため、正常時ジョブの実行結果が転送結果として通知されます。

図2.22 正常時ジョブ完了

集信完了通知のタイミングは、「集信管理情報」で設定します。集信管理情報は、HULFT管理画面またはコマンドで設定できます。

表2.25 集信完了通知を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
受信完了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
正常時ジョブ完了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

集信完了通知の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 集信完了通知

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 集信完了通知

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 集信完了通知

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 集信完了通知