# コード変換

配信側ホストおよび集信側ホストのコード体系に合わせて、転送データのコードを変換して配信および集信できます。この変換処理を「コード変換」といいます。

コード変換は、配信側ホストで行うか、または集信側ホストで行うかを選択できます。

HULFTでは、以下の文字コード変換に対応しています。

図2.25 日本語コードセット間の文字コード変換

図2.26 中国語コードセット間の文字コード変換

HULFTの1バイトコードおよび2バイトコードの詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 コード変換 マニュアル : HULFTのコード変換機能

= 備考 =

中国語のコード変換は、HULFT Ver.8.1.0以降から対応しています。

表2.28 コード変換を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
コード変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (*1) | △ (*2)

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

*1 | : | HULFT10 for Container Servicesのコード変換を使用した転送について、注意点があります。 詳細は、以下を参照してください。 HULFT10 for Container Services アドミニストレーション ガイド 「認証・管理画面・ファイル転送での注意点」の「HULFT10（オンプレミス環境）との転送」 「認証・管理画面・ファイル転送での注意点」の「HULFT8との転送」 「認証・管理画面・ファイル転送での注意点」の「EBCDICセットを“自動”に設定した場合の動作」
*2 | : | HULFT10 for Container Platformのコード変換を使用した転送について、注意点があります。 詳細は、以下を参照してください。 HULFT10 for Container Platform アドミニストレーション ガイド 「認証・管理画面・ファイル転送での注意点」の「HULFT10（オンプレミス環境）との転送」 「認証・管理画面・ファイル転送での注意点」の「HULFT8との転送」 「認証・管理画面・ファイル転送での注意点」の「EBCDICセットを“自動”に設定した場合の動作」