# 転送状況表示

HULFTシステムは、転送状況または再配信待ち状況を管理しています。HULFT管理画面やコマンドを使用して、その状況を参照したり、転送をキャンセルしたりできます。

HULFTシステムが管理している状況は、以下のとおりです。

- 転送状況

  配信および集信の相手ホストや進行状況を管理しています。

- 再配信待ち状況

  異常終了した配信が再配信されるために待機している処理の状況を管理しています。

表2.55 転送状況表示を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
転送状況表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (*1) | △ (*1)
再配信待ち状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (*1) | △ (*1)

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

*1 | : | HULFT管理画面でのみ表示されます。

転送状況表示の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

- 転送状況を確認する

- 配信システムの配信状態の表示コマンド

- 集信システムの集信状態の表示コマンド

- 再配信待ちリスト表示コマンド

HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

- 転送状況を確認する

- 配信状況表示コマンド

- 集信状況表示コマンド

HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

- 転送状況を確認する

- 配信状況表示コマンド

- 集信状況表示コマンド

HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

- 転送状況を確認する

- 配信状況表示コマンド

- 集信状況表示コマンド