# データ転送方法（電文転送タイプ）の選択

配信側ホストから集信側ホストへのデータ転送方法（電文転送タイプ）を選択できます。

データ転送方法には、「転送速度優先モード」と「異常検知優先モード」があります。

図2.27 データ転送方法

転送速度優先モードの場合、データを転送した後、集信側ホストからの受信結果の通知を待たずに、配信側ホストは次のデータを転送します。

このモードを使用すると、高速なネットワーク環境や大容量のデータ転送における、転送速度を向上できます。

異常検知優先モードの場合、データを転送した後、集信側ホストからの受信結果を確認してから、配信側ホストは次のデータを転送します。

このモードを使用すると、転送速度は転送速度優先モードよりも遅くなりますが、異常発生時の検知に迅速に対応できます。

データ転送方法（電文転送タイプ）は、システム動作環境設定の電文転送タイプで設定します。

表2.29 データ転送方法（電文転送タイプ）の選択を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
データ転送方法（電文転送タイプ）の選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (*1) | △ (*1)

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

*1 | : | データ転送方法（電文転送タイプ）を選択できません。転送速度優先モードにのみ対応しています。 このため、HULFT10 for Containerが配信側ホストで、集信側ホストが異常検知優先モードで動作している場合、ファイルの転送はエラーとなります。 なお、HULFT10 for Containerが集信側ホストで、配信側ホストが異常検知優先モードで動作している場合、異常検知優先モードでファイルの転送を行います。

データ転送方法（電文転送タイプ）の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : データ転送方法（電文転送タイプ）の選択

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : データ転送方法（電文転送タイプ）の選択

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : データ転送方法（電文転送タイプ）の選択

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : データ転送方法（電文転送タイプ）の選択