# 単一集信と複数集信

集信ファイルの集信形態には、「単一集信」と「複数集信」があります。

1つの配信側ホストから転送されたファイルを、1つの集信側ホストで集信することを「単一集信」といいます。

一方、複数の配信側ホストから転送された複数のファイルを、1つの集信側ホストで集信し、1つのファイルに追加書きすることを「複数集信」といいます。

図2.18 複数集信

複数集信でファイルを集信した場合、どのホストから集信したデータがファイルのどこにあるのかを「複数集信情報ファイル」で管理します。そのため、集信ファイルの中から必要なデータを抽出できます。

集信形態は、「集信管理情報」で設定します。集信管理情報は、HULFT管理画面またはコマンドで設定できます。

表2.22 単一集信と複数集信を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
単一集信 | ○ | ○ | ○ | ○ | － (*1) | － (*1)
複数集信 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

*1 | : | HULFT10 for Containerでは集信形態の選択はできません。単一集信の動作となります。

複数集信の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 複数ホストからの集信処理

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 複数ホストからの集信処理

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 複数ホストからの集信処理

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 複数ホストからの集信処理