# 転送タイプ

HULFTは、配信データの形式に合わせて転送タイプを選択できます。

以下の転送タイプを利用できます。

テキスト転送

  文字コードのみで構成されたファイルを、レコード単位で転送します。

  1レコードの単位は、以下のとおりです。

  Win-UX系機種

    : 改行コードで区切られた範囲

  Mainframe

    : データセット作成時のレコード長（可変長の場合、RDWのレコード長）

  IBMi

    : ファイルの作成時に定義されたレコード長

  コード変換を行います。

バイナリ転送

  構成データやレコードのフォーマットを意識せずにファイルを転送します。

  コード変換を行いません。

フォーマット転送

  文字データや数値データを含む特定のフォーマットのレコードから構成されたファイルを転送します。

  文字データに対してはコード変換を、数値データに対しては数値データ変換を行います。

マルチフォーマット転送

  文字データや数値データを含む複数のフォーマットのレコードから構成されたファイルを転送します。

  文字データに対してはコード変換を、数値データに対しては数値データ変換を行います。

注意

- 以下の製品ではフォーマット転送およびマルチフォーマット転送でファイルを配信できません。

  - HULFT for Container Services

  - HULFT for Container Platform

- 以下の製品ではフォーマット転送およびマルチフォーマット転送で配信されたファイルを集信できません。

  - HULFT for Container Services Ver.10.5.0未満

  - HULFT for Container Platform Ver.10.5.0未満

表2.34 各転送タイプを利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
テキスト転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
バイナリ転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
フォーマット転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (*1) | △ (*1)
マルチフォーマット転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (*1) | △ (*1)

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

*1 | : | フォーマット転送およびマルチフォーマット転送でファイルを配信できません。 HULFT10 for Container Ver.10.5.0未満では、フォーマット転送およびマルチフォーマット転送でファイルを集信できません。

転送タイプの詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 コード変換 マニュアル : 転送タイプ