# 配信多重度

複数の配信処理を同時に行う場合、実行する配信の数を制限できます。同時に実行できる配信処理の最大数を「配信多重度」で設定します。

同時に実行する配信処理が多いほど、システムや回線への負荷が大きくなります。システムの運用に合わせて「配信多重度」を設定することにより、システムや回線への負荷を軽減できます。

配信多重度を超えて起動した場合、処理は配信待ちとして扱われ、転送の開始が保留されます。

図2.10 配信多重度

配信多重度は、システム全体の多重度と相手ホスト別の多重度を設定できます。

システム全体の多重度は配信多重度といい、「システム動作環境設定」で設定します。

システム動作環境設定は、HULFT管理画面またはシステム動作環境設定ファイルで設定できます。

相手ホスト別の多重度はホスト別配信多重度といい、「詳細ホスト情報」で設定します。

詳細ホスト情報は、HULFT管理画面またはコマンドで設定できます。

表2.14 配信多重度を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
配信多重度 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

配信多重度の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 配信多重度

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 配信多重度

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 配信多重度

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 配信多重度