# 同報配信

1つの配信側ホストから、複数の集信側ホストへ同一のファイルを転送できます。この機能を「同報配信」といいます。

同報配信するには、「転送グループ情報」に複数の集信側ホストを指定します。

転送グループ情報は、HULFT管理画面またはコマンドで設定できます。

図2.7 同報配信

表2.6 同報配信を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
同報配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

同報配信の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 同報配信

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 同報配信

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 同報配信

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 同報配信