# 同期転送と非同期転送

配信要求が発行されると、ファイル転送が組み込まれているジョブのうち、ユーザープログラムなどの処理は配信の完了を待たずに次の処理を実行します。このとき実行される転送を「非同期転送」といいます。

一方、配信要求の発行後、配信処理の完了を待ってから次の処理が実行される転送を「同期転送」といいます。

非同期転送の場合、配信システムに要求を発行した後、ファイル転送の完了を確認せずに配信完了となります。

同期転送に設定すると、ファイル転送の次に設定されている処理は、集信側ホストからの配信完了通知を確認してから処理を実行します。

配信完了の結果を確認してから、次の処理を実行したい場合は、「同期転送」を設定してください。同期転送はコマンドで設定します。

図2.5 同期転送

図2.6 非同期転送

表2.5 同期転送と非同期転送を利用可能な製品

機能名 | HULFT for zOS | HULFT for IBMi | HULFT for Linux/AIX | HULFT for Windows | HULFT for Container Services | HULFT for Container Platform
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
同期転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
非同期転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

○ | : | 機能あり
△ | : | 機能制限あり
－ | : | 機能なし

同期転送と非同期転送の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 同期転送と非同期転送

HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 同期転送と非同期転送

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 同期転送と非同期転送

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 同期転送と非同期転送