# HULFT8で追加改善された機能の留意事項

HULFT-HUB Ver.3.9.0以降を使用していても、HULFT8追加改善された機能を利用する場合に以下のような留意点があります。

## ジョブフロー

以下のすべてを満たす場合は、「蓄積ファイル抽出」のジョブステップで蓄積データを抽出することができません。

- HULFT-HUB Ver.3.4以降と連携した場合

- HULFT8の新しい通信方式で転送されたデータを蓄積した場合

## 転送テスト

転送テスト機能は、HULFT-HUBを経由したファイル転送の場合、HULFT8での転送動作モードと経由するHULFT-HUBの組み合わせによって、ファイル転送の動作が異なります。

HULFT-HUBを経由した場合の転送動作モードの組み合わせについて、表10.2 と表10.3 に示します。

表10.2 転送動作モードの組み合わせ（配信側ホストの「HULFT7通信モード」が“無効”の場合）

| 配信側ホスト
--- | ---
HULFT8 | HULFT8未満
連動モード | テストモード | －
HULFT-HUB | HULFT-HUB Ver.3.4以降 | HULFT-HUB Ver.3.4未満 | HULFT-HUB
集信側ホスト | HULFT8 | 連動モード | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作 | 配信側ホスト : テスト動作 集信側ホスト : テスト動作 | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : (*3) | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作
テストモード | 配信側ホスト : テスト動作 集信側ホスト : テスト動作 | 配信側ホスト : テスト動作 集信側ホスト : テスト動作 | 配信側ホスト : 通常動作（エラー） 集信側ホスト : (*3) | 配信側ホスト : 通常動作（エラー） 集信側ホスト : (*1)
HULFT8未満 | － | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作 | 配信側ホスト : テスト動作(*2) 集信側ホスト : (*3) | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : (*3) | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作

－ | : | 対象機能なし
*1 | : | 集信側ホストでエラー（完了コード=517）となります。
*2 | : | 配信側ホストの結果はシステム動作環境設定の集信結果制御の設定に従います。
*3 | : | 集信側ホストへのファイル転送は行われません。

表10.3 転送動作モードの組み合わせ（配信側ホストの「HULFT7通信モード」が“有効”の場合）

| 配信側ホスト
--- | ---
HULFT8 | HULFT8未満
連動モード | テストモード | －
HULFT-HUB Ver.3.4以降 | HULFT-HUB Ver.3.4未満 | HULFT-HUB | HULFT-HUB
集信側ホスト | HULFT8 | 連動モード | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作 | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作 | 配信側ホスト : テスト動作(*2) 集信側ホスト : (*3) | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作
テストモード | 配信側ホスト : 通常動作（エラー） 集信側ホスト : (*1) | 配信側ホスト : 通常動作（エラー） 集信側ホスト : (*1)
HULFT8未満 | － | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作 | 配信側ホスト : 通常動作 集信側ホスト : 通常動作

－ | : | 対象機能なし
*1 | : | 集信側ホストでエラー（完了コード=517）となります。
*2 | : | 配信側ホストの結果はシステム動作環境設定の集信結果制御の設定に従います。
*3 | : | 集信側ホストへのファイル転送は行われません。

(1) 「高強度暗号強制モード」に関する制限

HULFT-HUB Ver.3.9.0未満は高強度暗号強制モードに対応していません。このため、HULFT Ver.8.4はシステム動作環境設定の高強度暗号強制モードの値が“有効”に設定されている場合、HULFT-HUB Ver.3.9.0未満に登録できません。

また、HULFT-HUB Ver.3.9.0未満に登録済みのHULFT Ver.8.4のシステム動作環境設定の高強度暗号強制モードの値を“無効”から“有効”に変更した場合、HULFT-HUB Ver.3.9.0未満での動作は保証されません。

(2) 「簡易転送」に関する制限

簡易転送はHULFT-HUB Serverで中継できません。

(3) 「コード変換の切り替え」に関する制限

HULFT-HUB Server Ver.3.9.0未満を経由して転送する場合は、配信側変換と集信側変換の自動切り替えができません。